Утверждены
постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от «__» _______2016 г. № ____

Гигиенические требования к физическим факторам производственной среды в химической промышленности
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-16

1.	Общие положения и область применения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее – СанПиН, санитарные правила)предназначены для обеспечения безопасных условий труда посредством предотвращения неблагоприятного воздействия физических факторов на здоровье работников, занятых в организациях химической промышленности, включая производство основных химических веществ, добычу и переработку руд, прочих полезных ископаемых, горно-химического сырья для производства удобрений, производство химических продуктов и соединений органической и неорганической химии, производство удобрений и азотных соединений, химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, хранение, логистику, транспортировку и реализацию сырья, удобрений, химических продуктов и соединений, продуктов нефтегазохимии, управление и сервисное обслуживание, конструирование, капитальное строительство, изготовление, монтаж, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание горных машин, оборудования, подвижного состава, технологической инфраструктуры и других технических устройств в химической промышленности (далее – в химической промышленности).
1.2. Настоящие СанПиН устанавливают гигиенические нормативы уровней воздействия отдельных параметров физических факторов, контролируемых в условиях производства в химической промышленности.
1.3. СанПиН являются обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Российской Федерации, занятых в химической промышленности. Гигиеническая оценка условий труда при воздействии физических факторов на работников химической промышленности осуществляется в соответствии с настоящим документом. 
1.4. Гигиенические нормативы воздействия физических факторов в условиях производственной среды определяются как предельно допустимые уровни факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч., но не более 40 ч. в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.
1.5. Гигиеническая оценка условий труда при воздействии физических факторов, подтверждение соответствия воздействия физических факторов на работников химической промышленности, проведение производственного контроля и выполнения профилактических мероприятий, осуществляется в соответствии с требованиями данного СанПиН.

2.	Виброакусические факторы

2.1. Общие положения и основные характеристики виброакустических факторов 
в химической промышленности

2.1.1. Общие требования и нормируемые параметры виброакустических факторов, а также требования к методам и средствам их контроля на рабочих местах представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14.
2.1.2. Виброакустические факторы на рабочих местах работников химической промышленности представлены параметрами шума, инфразвука, ультразвука воздушным и контактным, вибрации общей и локальной.
2.1.3. По характеру спектра шума на работников химической промышленности в течение рабочей смены чаще всего  воздействует широкополосный шум, то есть шум, не содержащий выраженных тонов. В отдельных случаях на рабочих местах работников химической промышленности может быть идентифицирован тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны, то есть наблюдается превышение уровня в одной из 1/3-октавных полос над соседними не менее чем на 10 дБ.
2.1.4. По временным характеристикам шума на работников химической промышленности в течение рабочей смены чаще всего воздействует непостоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или за период контроля изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера S, что определяется наиболее частым для этого вида экономической деятельности операторским типом труда и необходимостью пребывания работника в течение рабочей смены на участках рабочей зоны, которые характеризуются различными уровнями воздействия шума: в помещениях операторных, производственных помещениях и на наружных площадках с размещенным там технологическим оборудованием. 
2.1.5. Промышленными источниками инфразвука на объектах химической промышленности могут быть удары копров при ведении капитального строительства, взрывы при использовании буро-взрывных работ в процессе добычи рудных ископаемых, мощные двигатели и технологическое оборудование (реакторы, компрессоры, насосы, дизели, и др.), транспортные шумы от технологического транспорта, а также низкочастотные колебания крупногабаритных конструкций, включая здания и транспортные средства.
2.1.6. Источниками ультразвука воздушного на объектах химической промышленности могут быть технологические процессы резки и обработки металла с использованием ультразвуковых технологий, процессы приготовления однородных смесей (эмульсий), процессы с применением ультразвука для очистки различных деталей и поверхностей, гальванические процессы получения покрытий электрохимическим способом, а также ультразвуковая сварка, ультразвуковая дефектоскопия и некоторые другие процессы.  
2.1.7. Настоящий раздел санитарных правил устанавливает предельно допустимые уровни нормируемых параметров на рабочих местах работников химической промышленности всех виброакустических факторов, включая шум, инфразвук, ультразвук воздушный и контактный, вибрацию общую и вибрацию локальную.

2.2.	Предельно допустимые уровни нормируемых параметров 
виброакустических факторов

2.2.1. Предельно допустимый уровень эквивалентного уровня звука с частотной коррекцией А (эквивалентный уровень звука А, Lp,Aeq,T) на рабочих местах работников химической промышленности не должен превышать 85 дБА. 
В случае превышения уровня шума на рабочем месте выше 80 дБА, работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих и подтвердить допустимый (приемлемый) риск вредного воздействия шума в производственных условиях.
При воздействии шума в границах 80-85 дБА работодателю необходимо минимизировать возможные негативные последствия путем выполнения следующих мероприятий:
•	подбор соответствующего рабочего оборудования, обладающего минимальными шумовыми характеристиками;
•	информирование и обучение работающего таким режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума;
•	использование всех необходимых технических средств (защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация);
•	ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней приемлемого риска;
•	проведение в достаточном объеме производственного контроля виброакустических факторов;
•	ограничение доступа работников в зоны с уровнем шума более 80 дБА, не связанных с основным технологическим процессом;
•	обязательное предоставление работающим средств индивидуальной защиты органа слуха;
•	ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся шуму выше 80 дБ.
2.2.2. Предельно допустимые уровни других нормируемых параметров шума на рабочих местах работников химической промышленности представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14.4. 
2.2.3. Предельно допустимые уровни нормируемых параметров инфразвука на рабочих местах работников химической промышленности приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Предельно допустимые уровни нормируемых параметров инфразвука 

Наименование 	Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц	Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ	
	2	4	8	16		
Выполнение всех видов работ 
на рабочих местах	110	105	100	95	110	

2.2.4.	Предельно допустимые значения и уровни эквивалентного корректированного виброускорения (aw, м/с2) и эквивалентного корректированного уровня виброускорения (Law,eqT, дБ) локальной и общей вибрации на рабочих местах работников химической промышленности приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Предельно допустимые значения и уровни нормируемых параметров вибрации

Вид вибрации	Направление действия	Коррекция	Нормативные эквивалентные корректированные значения и уровни виброускорения	
			м/с2	дБ	
Локальная 	Xл, Yл, Zл	Wh	2,0	126	
Общая	Zо	Wk	0,56	115	
	Xо, Yо,	Wd	0,40	112	
Примечание:	Wh, –  фильтр частотной коррекции по  ГОСТ 31192.1-2004;
Wd, Wk –  фильтры частотной коррекции по  ГОСТ 31191.1-2004	

2.2.5. Общие требования, нормируемые параметры воздушного и контактного ультразвука и их предельно допустимые уровни, а также требования к методам и средствам контроля нормируемых параметров воздушного и контактного ультразвука представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14.

3. Электрические, магнитные, электромагнитные поля на рабочих местах

3.1. На объектах химической промышленности источниками постоянных магнитный полей на рабочих местах являются линии передачи постоянного тока, а также постоянные магниты, электромагниты, сильноточные системы постоянного тока, которые используются в электролитных ваннах и других электротехнических устройствах, магнитных сепараторах, устройствах для магнитной обработки воды и других растворов, магнитных шайбах подъемных кранов и других фиксирующих устройств и т.д.
3.2. Электрические и магнитные поля промышленной частоты применяются в различных технологических процессах, характерных для химической промышленности, включая индукционный нагрев, термообработку различных материалов, сварку пластмасс и т.д. Основными источниками электрического и магнитного полей промышленной частоты на объектах химической промышленности, являются различные типы производственного электрооборудования переменного тока, в том числе, силовое и электрораспределительное оборудование, трансформаторы, индукционные нагреватели, устройства для сварки и др.
3.3. Источником магнитного поля в диапазоне 0-1000 Гц чаще всего является транспорт на электрической тяге, используемый при добыче рудных ископаемых подземным способом.  
3.4. Электромагнитные поля диапазона высоких и очень высоких частот широко применяются в химической промышленности для нагрева диэлектриков в высокочастотном электрическом поле (обезвоживание капиллярно-пористых тел в электромагнитном поле микроволнового диапазона частот, сварка полимерной пленки, нагрев пластмасс и преспорошков, полимеризация и др.).
3.5. Общие требования, нормируемые параметры электрических, магнитных, электромагнитных полей и их предельно допустимые уровни, а также требования к методам и средствам контроля нормируемых параметров электрических, магнитных, электромагнитных полей представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14.
3.6. Контроль параметров электромагнитных полей на рабочих местах работников химической промышленности, которые являются пользователями персональных компьютеров (ПК) и других средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) осуществляется только в случае выполнения контрольно-операторских работ с постоянным наблюдением за информацией на видеодисплейном терминале. 
3.7. Контроль параметров гипогеомагнитного поля на рабочих местах работников химической промышленности не осуществляется, поскольку в перечне основных технологических процессов в химической промышленности отсутствует производственная необходимость оборудования экранированных помещений. Рекомендуется периодически в рамках производственного контроля проводить измерения параметров гипогеомагнитного поля для получения информации о величинах его ослабления на объектах химической промышленности.

4. Лазерное излучение на рабочих местах

4.1. Источниками лазерного излучения на объектах химической промышленности могут являться различные типы специального лазерного оборудования, предназначенного для ведения различных технологических процессов, включая лазерную термообработку (лазерный отжиг), ударное упрочнение, лазерную сварку и резку, лазерную маркировку и гравировку, уничтожение нефтяной пленки на поверхности водоемов с использованием лазерного излучения  и др.
4.2. Общие требования, нормируемые параметры лазерного излучения и их предельно допустимые уровни, а также требования к методам и средствам контроля нормируемых параметров лазерного излучения представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14.

5. ультрафиолетовое излучение

5.1. Основными источниками ультрафиолетового излучения на объектах химической промышленности являются люминесцентные источники света, используемые в химическом производстве.
5.2. Настоящие санитарные правила и гигиенические нормативы не распространяются на ультрафиолетовое излучение, генерируемое лазерами, используемое для обеззараживания сред при отсутствии обслуживающего персонала, а также применяемое в лечебных и профилактических целях.
5.3. Общие требования, нормируемые параметры ультрафиолетового излучения и их предельно допустимые уровни, а также требования к методам и средствам контроля нормируемых параметров ультрафиолетового излучения представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14.

6. Микроклимат производственных помещений

6.1. Общие положения

6.1.1. Данный раздел СанПиН устанавливает предельно допустимые уровни нормируемых параметров микроклимата для рабочих мест работников химической промышленности, расположенных в закрытых наземных производственных помещениях.
6.1.2. Общие требования и нормируемые параметры микроклимата, а также требования к методам и средствам контроля нормируемых параметров микроклимата на рабочих местах представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14.

6.2. Предельно допустимые уровни нормируемых параметров микроклимата

6.2.1. Оптимальные микроклиматические условия для работников химической промышленности установлены вне зависимости от периодов года по критериям оптимального теплового состояния работника, одетого в комплект специальной одежды с теплоизоляцией в 1 Кло.
6.2.2. Оптимальные величины параметров микроклимата на рабочих местах работников химической промышленности должны соответствовать приведенным в таблице 6.1 значениям применительно к выполнению работ различных категорий.
Таблица 6.1
Оптимальные величины параметров микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Категория работ по уровням энерготрат, Вт	Температура воздуха, °C	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с, не более	
Iа (до 139) 	22—25	60—40  	0,1 	
Iб (140—174) 	21—24	60—40 	0,1 	
IIа (175—232) 	19—21	60—40 	0,2	
IIб (233—290) 	17—19	60—40 	0,2	
III (более 290) 	16—18 	60—40 	0,3 	

6.2.3. Допустимые микроклиматические условия для работников химической промышленности установлены вне зависимости от периодов года по критериям допустимого теплового состояния работника на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и (или) локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. 
6.2.4. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах работников химической промышленности должны соответствовать приведенным в таблице 2.2 значениям применительно к выполнению работ различных категорий. 
6.2.5. При температуре воздуха на рабочих местах 25 °C и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14: 
Таблица 6.2
Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Категория работ по уровню энерготрат, 
Вт	Температура воздуха, °C	Относительная влажность воздуха,%	Скорость движения воздуха, м/с	
	диапазон ниже оптимальных величин	диапазон выше оптимальных величин		для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более	для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более	
Iа (до 139) 	20,0—21,9 	25,1—28,0 	15—75 	0,1 	0,1 	
Iб (140—174) 	19,0—20,9 	24,1—27,0 	15—75 	0,1 	0,2 	
IIа (175—232) 	17,0—18,9 	21,1—26,0 	15—75 	0,1 	0,3 	
IIб (233—290) 	15,0—16,9 	19,1—25,0 	15—75 	0,2 	0,4 	
III (более 290) 	13,0—15,9 	18,1—24,0 	15—75 	0,2 	0,4 	

6.2.6. При температуре воздуха в производственных помещениях выше верхней границы допустимых величин, представленных в таблице 6.2, контроль микроклимата должен осуществляться по интегральному параметру - индексу тепловой нагрузки среды (далее – ТНС-индекс). Значения ТНС-индекса на рабочих местах работников химической промышленности не должны выходить за пределы величин, представленных в таблице 6.3. 
Таблица 6.3
Допустимые величины ТНС-индекса 
на рабочих местах производственных помещений

Категория работ по уровню энерготрат	Величины ТНС-индекса, °C	
Iа (до 139) 	22,2—26,4 	
Iб (140—174) 	21,5—25,8 	
IIа (175—232) 	20,5—25,1 	
IIб (233—290) 	19,5—23,9 	
III (более 290) 	18,0—21,8 	

6.2.7. При использовании специальной одежды для защиты от факторов производственной среды (химических – кислоты, щелочи и т.п.), материалы которой ухудшают тепломассобмен организма с окружающей средой, величины температуры воздуха, соответствующие верхней границе допустимых (таблица 2.2), должны быть снижены на 2°С.
6.2.8. Предельно допустимые уровни других нормируемых параметров микроклимата на рабочих местах работников химической промышленности представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14.

6.3. Требования к организации контроля и методам измерений нормируемых параметров  микроклимата

6.3.1. Требования к организации контроля и методам измерений нормируемых параметров микроклимата, а также определению ТНС-индекса представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14. 
6.3.2. Измерения параметров микроклимата производственных помещений рабочих мест работников химической промышленности проводится в один период года. 

7. Аэроионный состав воздуха

7.1. В связи с тем, что  в условиях химического производства длительность жизни отрицательно заряженных аэроионов не превышает нескольких долей секунды вследствие присутствия в воздушной среде крупных молекул органических соединений, аэрозолей конденсации, либо повышенной запыленности воздуха, контроль содержания аэроионов в воздухе рабочей зоны  не проводится.
Искусственная аэроионификация может быть рекомендована для:
1) воздуха рабочей зоны с целью снижения фактических концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (обеспыливания) в процессе добычи и переработки горнохимического сырья;
2) воздушной среды бытовых и вспомогательных помещений (гардеробные, фотарии, ингалятории, здравпункты и др.) с временным пребыванием работников с целью лечебно-профилактического воздействия (повышения адаптационных возможностей организма).

8. Требования к освещению на рабочих местах

8.1. Общие положения

8.1.1. Данный раздел СанПиН устанавливает предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещения на рабочих местах работников химической промышленности.
8.1.2. Общие требования и нормируемые параметры освещения, а также требования к методам и средствам контроля нормируемых параметров освещения на рабочих местах представлены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.____-14.
8.1.3. Требования к качеству освещения закладываются на стадии проектирования путем ограничения глубины пульсации освещенности и исключения слепящего действия светильников. Принятые в данном направлении проектные решения не должны нарушаться в процессе эксплуатации осветительных установок. Это обеспечивает соблюдение требований к показателям качества освещения и делает необязательным (за исключением случаев, представленных ниже) необходимость их контроля с целью определения степени вредности освещения в процессе его эксплуатации. При производственном контроле измерениям и оценке подлежат все нормируемые показатели.
8.1.4. Контроль качества освещения на рабочих местах работников химической промышленности по коэффициенту пульсации освещенности обязателен для рабочих мест, где выполняются зрительные работы с объектом различения менее 0,5 мм (I – III, А1 – А2 разряды зрительной работы), а также, когда в поле зрения работников находятся вращающиеся и (или) движущиеся механизмы и возможно возникновение стробоскопического эффекта.

8.2. Предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещения на рабочих местах

8.2.1. Предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещения на рабочих местах работников химической промышленности в производственных помещениях и объектах представлены в таблице 8.1, на объектах при осуществлении добычи горнохимического сырья подземным способом - в таблице 8.2, открытым способом – в таблице 8.3.

Таблица 8.1
Предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещения на рабочих местах работников химической промышленности

№
п/п	Наименование цехов, участков, оборудования мест производства работ	Плоскость нормирования освещенности  (Г – горизонтальная, В – вертикальная)  и высота плоскости над полом (почвой), м	Разряд и подразряд 
зрительной работы	Освещенность, лк	Объединенный показатель дискомфорта, отн. ед.	Коэффициент пульсации освещенности, %	Дополнительные указания	
				При системе комбинированного освещения	При системе общего освещения				
				всего	В том числе от общего					
1	Кабинет с временным пребыванием работников 	Г-стол	Б-2	-	-	150*	-	-		
2	Кабинет без ПК, работа с документами менее 70% рабочей смены	Г-стол	Б-2	300	150	200	21	15		
3	Кабинет без ПК, работа с документами  более 70% рабочей смены	Г-стол	Б-1	400	200	300	21	15		
4	Кабинет с ПК, работа на ПК менее 50% рабочей смены	Г-стол	Б-1	400	200	300	21	15		
5	Кабинет с ПК, работа на ПК более 50% рабочей смены (постоянное наблюдение за информацией на видеодисплейном терминале)	Г-стол	А-2	500	300	400	14	5		
6	Центральный и операторный зал, главные посты управления, помещения главных распределительных щитов;  диспетчерские, операторные, щитовые с постоянным пребыванием людей	Г-0,8				200	22	15	На щитах с телеуправлением коэффициент пульсации  не должен превышать 5%	
		 Г-0,8 -пульты управления технологическим процессом	IIIв	750	200	300	-	-		
		В-1,5 - шкалы приборов контроля 	IVг	-	-	200	-	-	Нормируемый уровень освещенности в вертикальной плоскости обеспечивается локализованным размещением светильников типа «кососвет» вдоль панелей с приборами. 	
		Г-стол оператора	IIIв	750	200	300	-	-	Отраженную блескость от стекол приборов контроля следует устранять путем рационального размещения светильников относительно панелей с приборами и рабочего места работника	
		В-экраны ВДТ	-	-	-	≤300	-	-		
		В-1,5 – задняя сторона панелей	IVг	-	-	150*	-	-		
7	Диспетчерские, операторные, щитовые с периодическим пребыванием людей	Г-0,8		-	-	150*	25	20		
		 Г, В-1,5 -пульты управления, шкалы приборов	IVг	-	-	150*	-	-	Локализованное размещение светильников. При 
необходимости нормируемая освещенность обеспечивается переносным освещением.	
		В-1,5 – задняя сторона панелей	IVг	-	-	150*	-	-		
8	Пульты и щиты управления, отдельно стоящие приборы вне зданий 	Г, В– рычаги, рукоятки, кнопки	XI	-	-	20	-	-		
		В-шкалы приборов
	X	-	-	30	-	-		
9	Отдельно стоящие приборы контроля в помещении	В-шкала прибора	-	-	-	75	-	-	Нормируемый уровень освещенности установлен на основании натурных исследований. 
В случаях затруднения выполнения стационарного освещения приборов,  не требующих постоянного наблюдения, допускается обеспечение нормы освещенности переносным освещением	
10	Сливно-наливные эстакады	Г-0,0 на площадке обслуживания	XIII	-	-	5	-	-		
		Г- горловина цистерны, пульт управления 	XII	-	-	10	-	-		
11	Замерные люки и устройства, места отбора проб и дренажа	Г-зона работы	X	-	-	30	-	-		
12	Лестничные марши, площадки, сходни, сходы с рабочей площадки 	Г-ступени, пол площадки в помещениях	VIIIг	-	-	20	-	-		
		Г-ступени, пол площадки вне зданий	XIII	-	-	5	-	-		
13	Грузо-подъемные механизмы в помещениях	Г-пульт управления	VIIIб	-	-	75	-	-		
		В-крюк крана, площадки приема груза	VIIIб	-	-	75	-	-		
14	Грузо-подъемные механизмы вне зданий	Г-пульт управления	X	-	-	30	-	-		
		В-крюк крана, площадки приема груза	XII	-	-	10	-	-		
15	Запорная и регулирующая аппаратура, рычаги управления в помещениях	Г-задвижка, вентиль, рычаг	VIIIв	-	-	50	-	-		
16	Запорная и регулирующая аппаратура, предохранительные и дыхательные клапаны,  рычаги управления вне зданий	Г-задвижка, вентиль, рычаг	XII	-	-	10	-	-		
17	Склады емкостей химических и легковоспламеняющихся жидкостей:
С разливом на складе
Без разлива на складе									
		Г-0,0	VIIIб	-	-	75	-	-		
		Г-0,0	VIIIв	-	-	50	-	-		
18	Склады химикатов	Г-0,0	VIIIв	-	-	50	-	-		
19	Склады (кладовые) материальные и инструментальные	Г-пол, стеллажи	VIIIб	-	-	75	-	-		
		Г-стол кладовщика при постоянном пребывании на складе	IIIв	750	200	300	25	15		
		Г-стол кладовщика при периодическом пребывании на складе	IIIг	400	200	200	25	15		
20	Насосные по перекачке нефти и воды, блочные кустовые и др. насосные, компрессорные с постоянным дежурством	Г-0,8	VIIIб	-	-	75	-	-		
		В-уровень масла	VIIIб	-	-	75	-	-		
		В-шкалы приборов	IVг	-	-	150*	-	-		
		Г-стол машиниста	IIIг	400	200	200	25	15		
	Кабина машиниста, щит управления	Г-стол машиниста	IIIв	400	200	300	25	15		
		В-шкалы приборов	IVг	-	-	150*	-	-		
21	Насосные по перекачке нефти и воды, блочные кустовые и др. насосные, компрессорные без постоянного дежурства	Г-0,8	VIIIв	-	-	50	-	-		
		В-уровень масла	VIIIв	-	-	50	-	-		
		В-шкалы приборов	-	-	-	75	-	-	Нормируемый уровень освещенности установлен на основании натурных исследований	
22	Резервуарные парки:
Резервуары для хранения нефтепродуктов и др.	Г- пробоотборник, уровнемерное стекло	X	-	-	30	-	-		
		Г,В-штурвалы, задвижки 	XII	-	-	10	-	-		
		Г-0,0	XIII	-	-	5	-	-		
23-26	Производственные помещения основных технологических цехов:									
23	Площадки оборудования, не требующего постоянного обслуживания 	Г-0,8; Г-уровни запорной и регулирующей арматуры	VI	-	-	150*	-	-		
24	Площадки оборудования с постоянным его обслуживанием	Г-0,8; Г-уровни запорной и регулирующей арматуры	VI	-	-	200	25	20		
25	Производственные процессы с дистанционным обслуживанием, основные проходы	Г-0,8	VIIIв	-	-	50	-	-		
26	Участки контроля качества 	Г-зона контроля	IIIв	750	200	300	25	15		
27	Склады (отсеки) готовой продукции	Г-0,8	VIIIв	-	-	50	-	-		
28	Участок комплектовки готовой продукции	Г- зона выгрузки продукции с конвейера	VI	-	-	200	25	20		
		Г-зона сборки контейнеров	VI	-	-	200	25	20		
29-33	Лаборатории:	Г-0,8	IIIв	-	-	300	25	15		
29	Экспресс-лаборатории	Г-0,8	А-1	600	400	500	21	10		
30	Аналитические	Г-0,8	А-2	500	300	400	21	10		
31	Термические, физические, спектрографические и др.	Г-0,8	IIIв	-	-	300	21	15		
32	Весовые	В-1,0	Vг	-	-	200	24	20		
33	Помещения для хранения реактивов и проб	

	

	
		
34-40	Слесарно-механические мастерские, ремонтные работы:									
34	Верстаки	Г-зона обработки детали	IIIв	750	200	300	25	15		
35	Токарные, фрезерные,  заточные станки	Г-зона обработки детали	IIв	2000	200	500	22	10		
36	Сверлильные станки	Г-зона обработки детали	IIг	1000	200	300	22	10		
37	Сварочный пост	Г-зона разметочных работ	IIIв	750	200	300	25	15		
		Г-зона сварки	VII	-	-	200	-	-		
38	Зоны производства сварочных работ в производственных помещениях	Г-0,8	VII	-	-	200	-	-	Нормируемая освещенность обеспечивается переносным освещением	
39	Кузнечно-термические работы	Г-0,8	Vв	-	-	200	-	-	Нормируемая освещенность обеспечивается переносным освещением	
40	Ремонт машин и механизмов по месту их установки									
41-45	Электроремонтные мастерские, ремонт электрооборудования:									
41	Разборочно-очистное отделение	Г-0,8	IVв	400	200	200	25	20		
42	Изоляционно-обмоточное отделение	Г-0,8	IIIв	750	200	300	25	15		
43	Отделение ремонта и сборки электрических машин и аппаратов	Г-рабочие столы, верстаки	IIIв	750	200	300	25	15		
44	Участок испытаний	В-испытательные стенды	IVг	-	-	200	25	20		
45	Ремонт электрооборудования по месту его установки	Г-0,8	IVв	-	-	200	-	-	Нормируемая освещенность обеспечивается переносным освещением	
46	Мастерская по ремонту КИП	Г-столы для осмотра и  ремонта контрольно- измерительных приборов	IIв	2000	200	500	22	10	Выбор нормируемых параметров определяется конструкцией приборов и точностью выполняемых ремонтных работ	
		Г-столы для осмотра и  ремонта контрольно- измерительных приборов	IIIв	750	200	300	25	15		
		Г- верстаки	IIIв	750	200	300	25	15		
		Г- сверлильный станок (зона обработки детали) 	IIг	1000	200	300	22	10		
		В-испытательные стенды	IVг	-	-	200	25	20		
47	Метрологическая служба	Г-столы для осмотра, мелкого ремонта, регулировки и поверки измерительных приборов	IIIв	750	200	300	25	15		
		В - стенды для поверки	IVг	-	-	200	25	20		
48	Мастерская по ремонту оргтехники	Г- столы для разборки, сборки, ремонта оргтехники	IIIв	750	200	300	25	15		
		Г- столы для пайки	IIв	2000	200	500	22	10		
49-51	Узел связи:									
49	Линейно-аппаратный зал, стативная	В-на стативах	IVб	-	-	200	25	20	Нормируемая освещенность обеспечивается локализованным размещением светильников	
50	Кроссовая	В- на кроссах	IVб	-	-	200	25	20		
51	Коммутаторная,  рабочие столы	Г- 0,8	IIIв	-	-	300	25	15		
52-55	Столярные мастерские:									
52	Станки торцовочные и прирезные, фуговально-строгальные, сверлильные, шипорезные	Г- зона обработки детали	IVв	400	200	200	25	20		
53	Участок шлифования деталей, изделий	Г- зона работы	IIIв	-	-	300	25	15		
54	Участок сборки оконных створок, дверных коробок	Г- зона работы	IIIг	-	-	200	25	15		
55	Участки окраски столярных изделий, остекления и сборки блоков	Г- зона работы	VI	-	-	200	25	15		
56	Пост контроля территории, пропуска людей, транспорта	Г-турникет	VI	-	-	200	25	15		
		Г-стол  	IVг	-	-	200	25	20		
		В-экран(ы) ВДТ	-	-	-	≤300	-	-		
		Г-шлагбаум	XII	-	-	10	-	-		
57	Охранное освещение границ территории предприятия	Г-поверхность земли	-	-	-	1	-			
58	Автомобильные дороги на площадке предприятия	Г-уровень проезжей части	XIV	-	-	2	-	-		
59-63	Управление железнодорожным транспортом:									
59
	Железнодорожные пути на площадке предприятия
	Г- стрелочные горловины (на поверхности полотна)	XIV	-	-	2	-	-		
		Г- отдельные стрелочные переводы (на поверхности полотна) 	-	-	-	1	-	-		
		Г- переезды (на поверхности полотна)	XIII	-	-	5	-	-		
		Г-железнодорожное полотно	-	-	-	1	-	-		
60	Смотровые канавы	Г-пол канавы, ходовые части транспорта	X	-	-	30	-	-	Нормируемая освещенность обеспечивается дополнительным переносным освещением
 	
61	Ремонтные работы, выполняемые монтером пути, и контролируемые бригадиром	Г- зона ремонтных работ	XI	-	-	20	-	-		
		Г-зона сварочных работ	IX	-	-	50	-	-		
62	Ремонтные работы, выполняемые дежурным электромонтером	Г-зона ремонтных работ	X	-	-	30	-	-		
63	Работы, выполняемые дефектоскопистом в темное время суток	Г-зона передвижения	XII	-	-	10	-	-		
64-66	Работы по уборке помещений:									
64	Кабинеты	Г-0,0	В-2	-	-	100	-	-		
65	Коридоры, лестничные клетки, лестницы, санитарно-бытовые помещения	Г-0,0	Ж-2	-	-	50	-	-		
66	Производственные помещения	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	Нормируемый уровень освещенности определяется уровнем освещенности, принятым для конкретного производственного помещения, но не менее 50 лк	
67	Гардеробные, помещения для сушки одежды и обуви, помещения для обогревания работающих 	Г-0,0	Ж-2	-	-	50	-	-		
68	Кабина машиниста локомотива	Г-пульт управления	-	-	-	20	-	-		
		Г, В - график движения	-	-	-	10	-	-		
69	Машинное (дизельное) отделение	Г- 0,0 в проходах	-	-	-	5	-	-		
		В-1,0 на поверхности ограждений оборудования	-	-	-	20	-	-		
70	Кабина водителя автомобиля	Г- уровень щитка приборов	-	-	-	10	-	-		
Примечание.
*Норма освещенности понижена на ступень, так как оборудование не требует постоянного обслуживания
Разряды зрительных работ II – VIII, А, Б, В, Ж относятся к работам в помещениях; разряды X  - XIV – к работам вне зданий	

Таблица 8.2
Предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещения на
 рабочих местах при осуществлении добычи подземным способом

Наименование участка, 
зоны выполнения работ	Плоскость нормирования освещенности  (Г – горизонтальная, В – вертикальная)  и высота плоскости над полом (почвой), м	Искусственное освещение	
		Освещённость, лк	Примечание	
		при системе общего освещения		
Призабойное пространство стволов 
при проходке	Г на забое	10		
	В – на боковой поверхности ствола на рассточнии не менее 5 м от забоя	5		
Проходческие подвесные полки	Г на полке	5		
Очистные выработки 
с механизированными комплексами	В на груди забоя и Г на почве	5		
Участки выработки, где производится перегрузка и погрузка угля	Г на уровне лотка конвейера	10		
Разминовки в пределах околоствольных дворов, приемные площадки уклонов и бремсбергов, электромашинные установки, передвижные подстанции и распредпункты вне специальных камер	Г-0,0	5		
Откаточные штреки и квершлаги, разминовки на вспомогательных выработках, заезды, камеры ожидания, пункты посадки и выхода людей из поездов	Г-0,0	2		
Станции посадки с хода людей в транспортные средства (кроме поездов)	Г-0,0	15		
Уклоны и бремсберги для транспортировки грузов, выработки для перевозки людей механизированными транспортными средствами	Г-0,0	2		
Приемные площадки стволов	Г-0,0	10		
	В – на сигнальных табло	20		
Камеры опрокидов и разгрузки вагонеток (секционных поездов) в пределах околоствольных дворов	Г-0,8	10		
Лебедочные камеры уклонов и бремсбергов	Г-0,5	10		
	В – на шкале приборов	30	Обеспечивается локализованным размещением светильников	
Камеры центральных подземных подстанций и водоотливов	Г-0,8	10		
Локомотивные гаражи, зарядные камеры, склады горюче-смазочных материалов, заправочные пункты	Г-0,8
Г на верстаках	10
20		
Диспетчерские пункты	Г-0,8,	10		
	В – на шкале приборов	30	Обеспечивается локализованным размещением светильников	
Подземные здравпункты	Г-0,8	100		
Склады взрывчатых веществ	Г-0,8	10		
Раздаточные камеры складов взрывных материалов	Г – на рабочем столе	30		
Места пребывания работников на подземных объектах,  где используется только местное освещение.	-	—	Требуемые условия освещения обеспечиваются аккумуляторны-ми головными светильниками	
Электроподстанции, трансформаторные и машинные камеры	Г – 0,8	30 		
	В- на щитах котрольно-измерительных приборов	50	Обеспечивается локализованным размещением светильников в исполнении «кососвет»	
Примечание:
* Приведенные нормы освещенности являются не гигиеническими, а технически достижимыми. В зонах постоянного пребывания работников коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%.
**Норма освещенности снижена на ступень, так как оборудование не требует постоянного обслуживания

Таблица 8.3
Предельно допустимые уровни нормируемых параметров освещения 
на рабочих местах объектов при осуществлении добычи открытым способом

Объекты карьера, 
зоны ведения работ	Плоскость нормирования освещенности (Г – горизонтальная, В – вертикальная)  и высота плоскости над почвой, м	Освещенность, лк	Примечание	
Территория в районе ведения работ	В- 0,0	2	Район работ, подлежащий освещению, устанавливается техническим руководителем карьера	
Места работы машин в карьере, на породных отвалах и других участках	Г-0,0	5	Освещенность должна  быть обеспечена по всей глубине и высоте действия рабочего оборудования машин	
	В-оборудование	8		
Места ручных работ	Г-0,0	5		
	В-1,5	10		
Места разгрузки железнодорожных составов, автомобилей и автопоездов 
на отвалах, приемные перегрузочные пункты	Г-0,0	3	Освещенность обеспечивается на уровне освещаемой поверхности	
Район работы бульдозера 
или другой тракторной машины	Г-поверхность гусениц трактора	10	 	
Место работы 
гидромоторной установки	Г-0,0	5	Освещенность обеспечивается по всей высоте разрабатываемого уступа в радиусе действия гидромониторной струи	
	В-разрабатываемый уступ	10		
Место укладки породы
в гидроотвал	Г-0,0	5	 	
Территория 
свеженамытых гидроотвалов	Г-0,0	0,2	 	
Место производства 
буровых работ	В-зона работы станка	10	Освещенность обеспечивается на высоту станка	
Кабины машин и механизмов	Г-0,8	30		
Помещение землесосной установки и район землесосных зумпфов	Г-0,8	10		
Конвейерные поточные линии	Г-поверхность конвейера	5	 	
Зона обслуживания конвейерных барабанов конвейеров	Г-0,8	10	 	
Конвейерные ленты 
в местах ручной отборки пород	Г-поверхность конвейерной ленты	50	На расстоянии не менее 1,5 м от породоотборщика против движения конвейерной ленты	
Помещение на участках 
для обогрева работающих	Г-0,8	10	 	
Лестницы, спуски с уступа 
на уступ в карьере	Г-поверхность ступеней 	3	 	
Постоянные пути движения работающих в карьере	Г-0,0	1	 	
Автодороги в пределах карьера
(в зависимости от интенсивности движения)	Г-0,0	0,5 - 3	Освещенность обеспечивается на уровне движения автомобилей	
Железнодорожные пути в пределах карьера	Г-0,0	0,5	Освещенность обеспечивается на уровне верхнего строения 	
Хвостохранилище	Г-0,0	0,5		
Мостик земснаряда	Г-уровень мостика 	5		
Карта намыва	Г-уровень карты намыва 	2		
Сливной колодец	В-поверхность колодца	10		
Измельчение глины 
на глинорыхлительной машине	Г-уровень ножей машины 	10		
Карьер в районе временного пребывания людей и районы транспортных коммуникаций	Г-0,0	0,5		
Пути постоянного 
движения людей	Г-0,0	2