Зарегистрировано в Минюсте России 29 августа 2017 г. N 48008

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 июня 2017 г. N 507н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю:
1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам авиационной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 19 июня 2017 г. N 507н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ <1>

N п/п	Наименование профессий и должностей	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты)	
1	2	3	4	
I. ЛЕТНЫЙ СОСТАВ	
1.	Бортмеханик, бортэлектрик, бортоператор, не имеющие постоянных штатных мест на борту воздушного судна	При участии в испытательных полетах:		
		Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или	1 шт. на 5 лет	
		Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Куртка летная кожаная или	1 шт. на 4 года	
		Куртка летная из огнестойкой ткани	1 шт. на 4 года	
		Костюм летний летный	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Свитер полушерстяной или	1 шт. на 3 года	
		Куртка флисовая	1 шт. на 3 года	
		Термобелье	1 комплект на 2 года	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Шапка-ушанка меховая	1 шт. на 3 года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 3 года	
		Ботинки кожаные или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные	1 пара на 2 года	
		Унты меховые <2>	1 пара на 3 года	
		Сапоги кожаные на натуральном меху или	1 пара на 3 года	
		Ботинки кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
		Перчатки кожаные	1 пара на 2 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара на 2 года	
		Термоноски	1 пара на 2 года	
		Шлемофон кожаный зимний	1 шт. на 5 лет	
		Шлемофон летний <3>	1 шт. на 4 года	
		Подшлемник хлопчатобумажный	2 шт.	
2.	Бортрадист; бортштурман; инженер (механик) - испытатель бортовой; летчик; летчик-испытатель; радист-испытатель бортовой; штурман; штурман-испытатель	Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или	1 шт. на 5 лет	
		Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Куртка летная кожаная или	1 шт. на 5 лет	
		Куртка летная из огнестойкой ткани	1 шт. на 3 года	
		Полукомбинезон летный кожаный или	1 шт. на 5 лет	
		Полукомбинезон летный из огнестойкой ткани	1 шт. на 3 года	
		Комбинезон летный из огнестойкой ткани или	1 шт. на 3 года	
		Костюм летный из огнестойкой ткани	1 шт. на 4 года	
		Костюм летний летный	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Свитер полушерстяной или	1 шт. на 3 года	
		Куртка флисовая	1 шт. на 3 года	
		Термобелье	1 комплект на 2 года	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Шапка-ушанка меховая	1 шт. на 3 года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 3 года	
		Ботинки кожаные или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные	1 пара на 2 года	
		Унты меховые <4>	1 пара на 5 лет	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
		Ботинки полетные зимние	1 пара на 3 года	
		Ботинки полетные летние	1 пара на 2 года	
		Носки меховые или	1 пара на 2 года	
		Термоноски	1 пара на 2 года	
		Носки хлопчатобумажные	2 пары	
		Перчатки кожаные	1 пара на 2 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара на 2 года	
		Шлемофон кожаный зимний	1 шт. на 5 лет	
		Шлемофон летний	1 шт. на 4 года	
		Подшлемник хлопчатобумажный	2 шт.	
		Очки защитные со светофильтром	до износа	
3.	Ведущие инженеры всех наименований, инженеры-экспериментаторы всех наименований, бортинженеры, бортоператоры, имеющие штатные места на борту воздушного судна	При участии в испытательных полетах:		
		Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или	1 шт. на 5 лет	
		Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Куртка летная кожаная или	1 шт. на 5 лет	
		Куртка летная из огнестойкой ткани	1 шт. на 4 года	
		Полукомбинезон летный кожаный или	1 шт. на 5 лет	
		Полукомбинезон летный из огнестойкой ткани	1 шт. на 4 года	
		Костюм летний летный	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Свитер полушерстяной или	1 шт. на 3 года	
		Куртка флисовая	1 шт. на 3 года	
		Термобелье	1 комплект на 2 года	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Шапка-ушанка меховая	1 шт. на 3 года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 2 года	
		Ботинки кожаные или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные	1 пара на 2 года	
		Унты меховые <5>	1 пара на 5 лет	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
		Ботинки полетные зимние	1 пара на 2 года	
		Ботинки полетные летние	1 пара на 2 года	
		Носки меховые или	1 пара на 2 года	
		Термоноски	1 пара на 2 года	
		Носки хлопчатобумажные	2 пары на 1 год	
		Перчатки кожаные	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара на 2 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
		Шлемофон кожаный зимний	1 шт. на 5 лет	
		Шлемофон летний	1 пара на 4 года	
		Подшлемник хлопчатобумажный	2 шт.	
		Очки защитные со светофильтром	до износа	
4.	Инструктор-парашютист; парашютист-испытатель	При участии в испытаниях парашютного и десантного оборудования и выполнении прыжков:		
		Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или	1 шт. на 5 лет	
		Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Куртка летная кожаная или	1 шт. на 3 года	
		Куртка летная из огнестойкой ткани	1 шт. на 3 года	
		Полукомбинезон летный кожаный или	1 шт. на 3 года	
		Полукомбинезон летный из огнестойкой ткани	1 шт. на 3 года	
		Костюм летний летный	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Свитер полушерстяной или	1 шт. на 3 года	
		Куртка флисовая	1 шт. на 3 года	
		Термобелье	1 комплект на 2 года	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Шапка-ушанка меховая	1 шт. на 3 года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 3 года	
		Ботинки кожаные или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные	1 пара на 2 года	
		Унты меховые <6>	1 пара на 3 года	
		Сапоги кожаные на натуральном меху или	1 пара на 3 года	
		Ботинки кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
		Термоноски	1 пара	
		Перчатки кожаные	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара на 2 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
		Шлемофон кожаный зимний	1 шт. на 5 лет	
		Шлемофон летний	1 шт. на 4 года	
		Подшлемник хлопчатобумажный	2 шт.	
5.	Инструктор парашютно-десантной подготовки; парашютист-спасатель; парашютист-укладчик парашютов	Костюм летный кожаный на меховом утеплителе или	1 шт. на 5 лет	
		Костюм летный из огнестойкой ткани на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Куртка летная кожаная или	1 шт. на 3 года	
		Куртка летная из огнестойкой ткани	1 шт. на 3 года	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Костюм летний летный	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Свитер полушерстяной или	1 шт. на 3 года	
		Куртка флисовая	1 шт. на 3 года	
		Термобелье	1 комплект на 2 года	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Шапка-ушанка меховая	1 шт. на 3 года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 3 года	
		Ботинки кожаные	1 пара на 2 года	
		Унты меховые <7>	1 пара на 3 года	
		Сапоги кожаные на натуральном меху или	1 пара на 3 года	
		Ботинки кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
		Термоноски	1 пара	
		Перчатки кожаные	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара на 2 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
		Шлемофон кожаный зимний	1 шт. на 5 лет	
		Шлемофон летний	1 шт. на 4 года	
		Подшлемник хлопчатобумажный	2 шт.	
6.	Начальник летно-испытательной станции; заместитель начальника летно-испытательной станции; руководитель полетов; начальник парашютно-спасательной службы	Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Костюм летний летный	1 шт. на 2 года	
		Ботинки кожаные или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные	1 пара на 2 года	
		Ботинки кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
		Шапка-ушанка меховая	1 пара на 3 года	
		Перчатки кожаные	1 пара на 2 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
II. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ <8>	
7.	Авиационные механики (техники) всех наименований, не участвующие в полетах	При работе на аэродроме (вертодроме) по подготовке воздушных судов к полетам:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Куртка для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем	1 шт. на 2 года	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	1 шт. на 3 года	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Шапка-ушанка	1 шт. на 4 года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 3 года	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензиностойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые	1 пара на 3 года	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	1 пара на 2 года	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Очки защитные закрытые	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки защитные утепленные	2 пары	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	6 пар	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 пары на 3 года	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты или	1 шт. на 3 года	
		Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт. на 2 года	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		При выполнении работ в топливных баках дополнительно:		
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее с устройством принудительной подачи воздуха или	дежурное	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие неавтономное	дежурное	
		Наколенники	до износа	
		При занятости на смывке и промывке деталей изделий различными растворителями, в том числе керосином, дополнительно:		
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Щиток лицевой	до износа	
		Перчатки кислотощелочестойкие	4 пары	
		При работе по проверке и ремонту авиационного и радиоэлектронного оборудования в лабораторных условиях:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		При занятости на работах с источниками ультракоротковолнового - (далее - УКВ), ультравысокочастотного - (далее - УВЧ), средневысокочастотного - (далее - СВЧ) излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от электромагнитных излучений	1 комплект на 2 года	
		Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол	до износа	
8.	Ведущие инженеры всех наименований и инженеры по эксплуатации всех наименований, не участвующие в полетах	При работе по подготовке воздушных судов к полетам:		
		Комбинезон летний летный или	1 шт.	
		Костюм летний летный	1 шт.	
		Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Головной убор летний	1 шт. на 2 года	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 3 года	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 3 года	
		Полуботинки кожаные	1 пара на 3 года	
		Перчатки кожаные утепленные	1 пара на 2 года	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт. на 3 года	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки утепленные	6 пар	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 3 года	
		Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем	1 шт. на 4 года	
		Ботинки кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
		Сапоги резиновые	1 пара на 3 года	
		При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от электромагнитных излучений	1 комплект на 2 года	
		Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол	до износа	
9.	Инженер по эксплуатации воздушных судов	Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Костюм летний летный	1 шт. на 2 года	
		Ботинки кожаные или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные	1 пара на 2 года	
		Перчатки кожаные	1 пара на 2 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Ботинки кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
		Шапка-ушанка меховая	1 шт. на 3 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
10.	Монтажник радио- и спецоборудования летательных аппаратов; монтажник электрооборудования летательных аппаратов	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 3 года	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки шерстяные	1 пара на 2 года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 2 года	
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Ботинки кожаные на натуральном меху При работе на борту воздушного судна дополнительно:	1 пара на 3 года	
		Полуботинки облегченные	1 пара на 2 года	
11.	Оператор заправочных станций	При работе по заправке самолетов и вертолетов на аэродромах (вертодромах):		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки защитные	3 пары	
		Капюшон защитный с пелериной	1 шт.	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания, изолирующее (противогаз)	дежурный	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	дежурный	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Шапка-ушанка	1 на 3 года	
		Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур с антистатической нитью или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		При работе по заправке самолетов и вертолетов на аэродромах (вертодромах) с применением винила:		
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Белье нательное хлопчатобумажное	1 комплект	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки защитные	3 пары	
		Галоши из кислозащитной ткани	1 пара	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз)	дежурный	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	1 пара на 2 года	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
III. ИСПЫТАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ	
12.	Испытатель на герметичность; слесарь-сборщик; слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При занятости в подготовке к испытаниям мощных гидравлических и электрогидравлических систем и агрегатов с применением керосина, бензина и различных масел:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Белье нательное	1 комплект	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	1 шт.	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты или	1 шт.	
		Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт.	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	1 шт. на года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Перчатки утепленные	1 пара	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 3 года	
13.	Специалист	При занятости гидродинамическими испытаниями авиационной техники на открытых водоемах на катерах (верхняя команда):		
		Костюм для защиты от пониженных температур из влагозащитного материала	1 шт. на 2 года	
		Костюм для защиты от пониженных температур	1 шт. на 3 года	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 3 года	
		Носки шерстяные	2 пары	
		Перчатки кожаные утепленные	1 пара на 3 года	
		Рукавицы меховые	1 пара на 3 года	
		Шлем кожаный на байке	1 шт. на 3 года	
		Очки защитные закрытые	до износа	
		При занятости гидродинамическими испытаниями на открытых водоемах на катерах (нижняя команда):		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 3 года	
		Перчатки защитные	3 пары	
		Шлем кожаный	1 шт. на 4 года	
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 шт. на 2,5 года	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	1 шт. на 2,5 года	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	1 шт. на 2,5 года	
		При занятости на буксировочной тележке гидроканала:		
		Костюм для защиты от воды или	дежурный	
		Комбинезон для защиты от воды	дежурный	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки кожаные утепленные	1 пара на 3 года	
		Шлем кожаный на байке	1 шт. на 4 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 шт. на 2 года	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	1 шт. на 2 года	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	1 шт. на 2 года	
14.	Слесарь-испытатель	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Костюм сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Белье нательное	1 комплект	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	1 шт.	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты или	1 шт.	
		Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт.	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При занятости на испытании авиационной техники на прочность в гидробассейнах дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от воды	дежурный	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	1 шт. на 2 года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Перчатки утепленные	1 пара	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
IV. СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ АЭРОДРОМОВ (ВЕРТОДРОМОВ) <9>	
15.	Аэродромный рабочий; инженер по эксплуатации аэродрома, зданий и сооружений; комендант аэродрома	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты или	1 шт. на 3 года	
		Костюм влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт. на 2 года	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		Перчатки защитные утепленные	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 шт. на 3 года	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	1 шт. на 3 года	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	1 шт. на 3 года	
		Рукавицы меховые с кожаными наладонником	1 пара	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 2 года	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	1 пара на 3 года	
		Ботинки кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
16.	Машинист передвижного компрессора	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки защитные	4 пары	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Шапка-ушанка	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
17.	Машинист двигателей внутреннего сгорания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Подшлемник утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Перчатки утепленные	2 пары	
18.	Мойщик летательных аппаратов	При занятости на мойке самолетов и вертолетов:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары	
		Наколенники	2 пары	
		Перчатки резиновые	4 пары	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным покрытием	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
19.	Начальник аэродрома; начальник аэродромно-технической службы; начальник групп (радиолокации, радионавигации, светотехники)	Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 4 года	
		Костюм летний летный	1 шт. на 2 года	
		Ботинки кожаные или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные	1 пара на 2 года	
		Перчатки кожаные	1 пара на 2 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Шапка-ушанка меховая	1 шт. на 3 года	
		Ботинки кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
20.	Работник службы радиосветотехнического оборудования аэродрома (вертодрома), не участвующий в полетах	При работе на аэродроме (вертодроме) по обеспечению полетов:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	дежурный	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки кожаные утепленные	1 пара на 2 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем	по поясам	
		Перчатки утепленные	1 пара	
		Шапка-ушанка	1 шт. на 3 года	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
		При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно:	года	
		Комплект для защиты от электромагнитных излучений	1 комплект на 2 года	
		Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол	до износа	
21.	Рабочий, инженер, мастер, техник эксплуатационно-ремонтного отдела; авиационный механик (техник)	При занятости на аэродромах (вертодромах) в воинских частях, предприятиях и организациях воздушного транспорта по доводке и гарантийному обслуживанию авиационной техники:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Костюм демисезонный летный на утеплителе объемном синтетическом	1 шт. на 3 года	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки шерстяные	1 пара на 2 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Головной убор утепленный	1 шт. на 2 года	
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Ботинки кожаные на натуральном меху	1 пара на 3 года	
22.	Рабочий эксплуатационно-ремонтного отдела; дефектовщик авиационной техники	При занятости на авиамоторных заводах устранением дефектов и отладкой, регулировкой топливной и масляной аппаратуры, установленной на авиадвигателях:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки защитные	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
23.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов	При занятости на аэродромах (вертодромах):		
		Костюм для защиты от общих механических загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги:		
		Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами	1 шт. на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами	1 шт. на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами	1 шт. на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких антистатических материалов	1 шт. на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Щиток защитный термостойкий	1 шт. на 2 года	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
V. ПЕРСОНАЛ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	
24.	Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ	При занятости на испытании агрегатов и делателей воздушно-реактивных двигателей:		
		Костюм из огнестойкий материалов	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт.	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Перчатки утепленные	2 пары	
25.	Испытатель-механик двигателей, слесарь-испытатель	При занятости на испытании двигателей, работающих на этилированном бензине:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Шлем кожаный	1 шт. на 3 года	
		Очки защитные	до износа	
		При занятости на испытании воздушно-реактивных двигателей:		
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Шлем кожаный	1 шт. на 3 года	
		Очки защитные	до износа	
		При занятости на испытании двигателей, работающих на чистом бензине:		
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Шлем кожаный	1 шт. на 3 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Подшлемник шерстяной	1 шт. на 3 года	
		Шапка-ушанка	1 шт. на 3 года	
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Перчатки утепленные	1 пара	
26.	Машинист компрессора передвижного с электродвигателем	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки защитные	6 пар	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 3 года	
27.	Начальник установки	При занятости на испытании поршневых и воздушно-реактивных двигателей:		
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Костюм сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шлем кожаный	1 шт. на 3 года	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт.	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур с антистатической нитью	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник шерстяной	1 шт. на 3 года	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 3 года	
		Перчатки утепленные	1 пара	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Перчатки утепленные	2 пары	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
28.	Оператор заправочных станций	При выполнении работ по составлению этилированного горючего:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		При выполнении работы по очистке смесительных агрегатов дополнительно:		
		Костюм химической защиты или	дежурный	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным полимерным покрытием	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки защитные	2 пары	
		Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел	6 пар	
		Шлем защитный с пелериной	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз)	дежурный	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	по поясам	
		Головной убор утепленный	1 шт. на 3 года	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
		Подшлемник шерстяной	1 шт. на 3 года	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Перчатки утепленные	1 пара	
29.	Руководители, специалисты и служащие	При занятости на испытании поршневых и воздушно-реактивных двигателей:		
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Шлем кожаный	1 шт. на 3 года	
		Очки защитные закрытые	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Подшлемник шерстяной	1 шт. на 3 года	
		Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	по поясам	
		При занятости на испытании агрегатов и деталей воздушно-реактивных двигателей:		
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Очки защитные закрытые	до износа	
30.	Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов	При занятости обслуживанием и ремонтом коммуникаций подачи горючего на испытательные станции авиадвигателей:		
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз)	дежурный	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	по поясам	
31.	Слесарь-сборщик двигателей	При выполнении работ по устранению дефектов после испытания воздушно-реактивных двигателей:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Рукавицы комбинированные	6 пар	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		При выполнении работ по разборке двигателей и промывке деталей после испытания:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	2 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки защитные	3 пары	
		При занятости на сборке двигателей и агрегатов к ним:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		При занятости на работах по устранению дефектов при испытании поршневых и воздушно-реактивных двигателей:		
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Шлем кожаный	1 шт. на 3 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Подшлемник шерстяной	1 шт. на 3 года	
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		При работе с этилированным бензином дополнительно:		
		Белье нательное	2 комплекта	
VI. ПЕРСОНАЛ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИЛОВЫХ УСТАНОВОК	
32.	Испытатель двигателей; мастер; мастер контрольный участка; рабочий	При занятости в стационарных испытаниях двигателей, на их разборке, ремонте и сборке:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки защитные	4 пары	
		При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от электромагнитных излучений	1 комплект на 2 года	
		Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол	до износа	
VII. РАБОТНИКИ ПОЛИГОНА <10>	
33.	Инженер	При занятости на радиолокационных работах и кинотеодолитных съемках:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
34.	Механик	При выполнении работ на кинотеодолитных аппаратах:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
35.	Начальник: радиолокационной группы, баллистических трасс, тира и полигонной команды	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
36.	Оператор станции оптической регистрации	При выполнении работ на кинотеодолитных аппаратах:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
37.	Подсобный рабочий	При занятости на полигонах:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
38.	Приборист; слесарь-монтажник приборного оборудования	При занятости на монтаже, регулировке и обслуживании приборов:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Полуботинки кожаные на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт.	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	1 шт.	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойской подошве	1 пара	
39.	Радист-радиолокаторщик летно-испытательной станции; радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные с перфорацией на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
40.	Радист-радиолокаторщик	При выполнении работ по настройке раций зимой:		
		Куртка от защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки от защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон от защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений дополнительно:		
		Комплект для защиты от электромагнитных излучений	1 комплект на 2 года	
		Очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол	до износа	
41.	Слесарь-испытатель по вооружению; слесарь-ремонтник	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
42.	Техник (старший техник) по радионавигации, радиолокации и связи	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
43.	Техник; старший техник	При занятости на кинотеодолитных съемках:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
44.	Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования	При выполнении работ на монтаже и подключении сети питания трасс:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки шерстяные	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Шапка-ушанка	по поясам	
VIII. ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ БАКОВ	
45.	Вулканизаторщик; закройщик резиновых изделий и деталей; клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий; клейщик силовой арматуры и мягких баков; намазчик деталей	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	2 шт.	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор со сменными патронами)	до износа	
46.	Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ	При выполнении работ по приемке баков:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
47.	Слесарь механосборочных работ	При выполнении работ по сборке баков и разборке каркасов внутри мягких баков:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник	до износа	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
IX. ПРОИЗВОДСТВО МИПОРЫ	
48.	Аппаратчик приготовления влажной мипоры	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Галоши резиновые	1 пара	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	2 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки защитные	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
49.	Аппаратчик сушки	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
50.	Мастер	При выполнении работ на участке приготовления мипоры:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	дежурные	
51.	Подсобный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	2 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
52.	Рабочий	При выполнении работ по старению перфоли:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара на 9 месяцев	
		При выполнении работ по раскрою мипоры:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
53.	Слесарь-ремонтник	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
54.	Транспортировщик	При выполнении работ по отправке готовой продукции:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Фартук с нагрудником для защиты от нефтепродуктов и масел	2 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	1 шт.	
		Подшлемник	до износа	
		На наружных работах дополнительно:		
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	1 шт.	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	дежурный	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		При работе в условиях содержащих вредные вещества дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
55.	Уборщик производственных и служебных помещений	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
56.	Укладчик-упаковщик	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
57.	Формовщик блоков мипоры	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт. на 9 месяцев	
		Фартук с нагрудником для защиты от нефтепродуктов и масел	2 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара на 9 месяцев	
		Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел	4 пары	
		Перчатки защитные	6 пар	
X. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ	
58.	Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю; контролер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	1 комплект	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Плащ влагозащитный сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт.	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	1 шт.	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Перчатки утепленные	1 пара	
59.	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю; дефектоскопист рентгено-, гамма-графирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Фартук из просвинцованной резины	дежурный	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Перчатки резиновые или	до износа	
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 на 2 года	
60.	Маляр; рабочий	При выполнении работ поручной окраске деталей и смывке краски:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки защитные	12 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	1 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ по обслуживанию механизированной установки:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур	по поясам	
XI. ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛОВАРЕНИЕ И ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО	
1. Оптическое стекловарение	
61.	Автоклавщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При работе с тальком дополнительно:		
		Перчатки защитные	дежурные	
62.	Аэрозольщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		При подготовке коллоидных растворов и их заливке дополнительно:		
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	1 шт.	
		Перчатки защитные	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Сапоги резиновые	2 пары	
63.	Бортовой	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
64.	Выдувальщик стеклоизделий	Костюм из пыленепроницаемой ткани или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Ботинки кожаные	1 пара	
65.	Дробильщик-размольщик	Костюм из пыленепроницаемой ткани или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
		Очки защитные закрытые	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнение работ по помолу крокуса и наждака:		
		Костюм из пыленепроницаемой ткани или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
66.	Закальщик стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
67.	Засыпщик шихты	Костюм из пыленепроницаемой ткани или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
		Шлем суконный	1 шт.	
		Фартук брезентовый	1 шт.	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ по чистке пода печи дополнительно:		
		Костюм суконный	дежурный	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	дежурные	
		Каска защитная	дежурная	
68.	Каменщик (печник) дежурный у печей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работ по горячему ремонту дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	дежурная	
		Брюки для защиты от пониженных температур	дежурная	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	дежурные	
		Шляпа войлочная	дежурная	
		Очки защитные	дежурные	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
69.	Кварцедув	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
70.	Кварцеплавильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Перчатки защитные	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
71.	Классификаторщик песка и пемзы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Перчатки защитные	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
72.	Комплектовщик стекла и стеклоизделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	24 пары	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
73.	Контролер стекольного производства	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	24 пары	
		При работе с листовым и блочным стеклом дополнительно:		
		Нарукавники для защиты от режущих воздействий	2 пары	
		Брюки для защиты от режущих воздействий	2 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		При работе с легковоспламеняющейся жидкостью - альфа-монобромнафталином - дополнительно:		
		Перчатки защитные	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
74.	Красильщик зеркал	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки защитные	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
75.	Литейщик стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
76.	Машинист машин вытягивания	Костюм для защиты от общих	1 шт.	
		производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей		
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
77.	Моллировщик стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы комбинированные	12 пар	
		Очки защитные или экран теплозащитный	до износа	
		При работе на печах периодического действия и при установке универсальной моллирующей оснастки дополнительно:		
		Нарукавники	6 пар	
78.	Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
79.	Настильщик стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
80.	Обжигальщик в производстве стекла	Костюм из пыленепроницаемой ткани или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	24 пары	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Очки защитные	до износа	
81.	Обжигальщик материалов	Костюм из пыленепроницаемой ткани или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
82.	Отжигальщик стеклоизделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
				
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
83.	Отломщик стекла от машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
		Нарукавники для защиты от режущих воздействий	2 пары	
		Брюки для защиты от режущих воздействий	2 шт.	
		Очки защитные	до износа	
84.	Паяльщик сеток и шинок на стекле	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
85.	Пирометрист	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
86.	Плавильщик изделий из кварцевого непрозрачного стекла	Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Рукавицы брезентовые	12 пар	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ по раздувке горшка дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 шт. на 2 года	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
87.	Полировщик стекла и стеклоизделий	При выполнении работ по полировке листового стекла:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные или	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении работ по полировке стеклоизделий:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Очки защитные	до износа	
88.	Прессовщик горячего стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
				
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
89.	Рабочий	При выполнении работ на участке бескислородного стекла:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		При засыпке шихты дополнительно:		
		Перчатки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Фартук защитный	дежурный	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Очки защитные	до износа	
90.	Разметчик стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Нарукавники для защиты от режущих воздействий	2 пары	
		Брюки для защиты от режущих воздействий	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
91.	Резчик стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работ по резке заготовок больших размеров из толстого стекла дополнительно:		
		Нарукавники для защиты от режущих воздействий	2 пары	
		Сапоги валяные с резиновым низом вместо ботинок кожаных	1 пара	
		При выполнении работ по резке толстого стекла дополнительно:		
		Рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работ по резке тонкого стекла дополнительно:		
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Фартук брезентовый	2 шт.	
92.	Сборщик по обрамлению стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Рукавицы комбинированные	4 пары	
		Перчатки защитные	6 пар	
93.	Сборщик стеклоизделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные или	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Фартук защитный	1 шт.	
94.	Серебрильщик	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Халат для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Перчатки защитные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
95.	Составщик шихты	При выполнении работ по приготовлению оптической и технической шихты:		
		Костюм из пыленепроницаемой ткани или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Рукавицы брезентовые	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ по подготовке возвратного боя стекла дополнительно:		
		Сапоги резиновые	дежурные	
		Фартук защитный	дежурный	
		Перчатки защитные	дежурные	
		Нарукавники для защиты от режущих воздействий	дежурные	
		Брюки для защиты от режущих воздействий	дежурные	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		При выполнении работ по химическому обогащению кварца:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Перчатки защитные	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
96.	Стекловар	При выполнении работ на ванных и печах:		
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	12 пар	
		Шлем войлочный	1 шт.	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Экран теплозащитный	до износа	
97.	Стеклодув	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Рукавицы комбинированные	6 пар	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
98.	Сушильщик стеклоизделий	Фартук из хлопчатобумажных тканей	2 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
99.	Травильщик стекла плавиковой кислотой	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Халат для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	24 пары	
		Перчатки анатомические	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
100.	Фацетчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Перчатки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
101.	Формовщик электрокерамических изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ вручную дополнительно:		
		Фартук защитный с нагрудником	2 шт.	
102.	Шихтовщик	Костюм из пыленепроницаемой ткани или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	до износа	
		Перчатки анатомические	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
103.	Шлифовщик стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
104.	Шлифовщик	Костюм для защиты от общих стеклоизделий производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
2. Оптико-механическое производство	
105.	Блокировщик стеклоизделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки резиновые	4 пары	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Очки защитные	дежурные	
106.	Варщик смолки	Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
		Ботинки кожаные	1 пара	
107.	Градуировщик оптических изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Перчатки защитные	дежурные	
		Очки защитные	дежурные	
		При выполнении работ по заполнению гравировки:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	12 пар	
108.	Изготовитель светофильтров и поляроидов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки резиновые	6 пар	
		При выполнении работ по изготовлению просмоленных прокладок:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		При выполнении работ по нормализации пленки:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Очки защитные	дежурные	
109.	Изготовитель шкал и сеток фотоспособом	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Перчатки защитные	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
110.	Классификаторщик крокуса и наждака	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Перчатки защитные	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работ по приготовлению раствора наждака дополнительно:		
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
111.	Контролер оптических деталей и приборов;
контролер деталей и приборов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные	4 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
112.	Лаборант	При выполнении физико-химического анализа оптических материалов и изделий:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Фартук кислотостойкий	дежурный	
113.	Лакировщик оптических деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки резиновые	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
114.	Наладчик оборудования оптического производства	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки анатомические	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
115.	Оператор вакуумных установок по нанесению покрытий на оптические детали	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки анатомические	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
116.	Оператор по выращиванию кристаллов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
117.	Оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный	дежурный	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
118.	Оптик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки анатомические	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
119.	Оптик-механик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	12 пар	
120.	Плавильщик обезвоженного кварцевого стекла	Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	4 пары	
121.	Полировщик оптических деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Очки защитные	до износа	
122.	Прессовщик изделий из оптического стекла и кристаллов	Костюм хлопчатобумажный	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
123.	Прессовщик оптической керамики	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	до износа	
		Перчатки защитные	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
124.	Приготовитель оптических клеев	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
125.	Промывщик оптических деталей; промывщик деталей и узлов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масле	2 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе с легковоспламеняющими жидкостями:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
126.	Разборщик оптического стекла и кристаллов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук брезентовый с нагрудником	2 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	12 пар	
		Нарукавники	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
127.	Распиловка оптического стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Фартук защитный	1 шт. на 9 месяцев	
		Рукавицы брезентовые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
128.	Резчик стекла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Напальчники резиновые	до износа	
129.	Сверловщик оптических деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Напальчники резиновые	до износа	
		Очки защитные	до износа	
130.	Склейщик оптических деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
131.	Спекальщик кювет	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
132.	Фрезеровщик оптических деталей	При выполнении работ по обработке крупногабаритных деталей:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Фартук защитный с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки защитные	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
133.	Центрировщик оптических деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук защитный с нагрудником	2 шт.	
134.	Чистильщик оптики	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	12 пар	
135.	Шлифовщик оптических деталей	При выполнении работ по грубой шлифовке:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Фартук защитный	2 шт.	
		При выполнении работ по мелкой шлифовке дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
136.	Юстировщик оптических приборов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
3. Общие профессии	
137.	Кладовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные	4 пары	
		При выполнении работ по отпуску металла и древесины дополнительно:		
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		При выполнении работ по отпуску горючих и смазочных материалов дополнительно:		
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	2 шт.	
		При выполнении работ по отпуску кислот, щелочек и других химикатов на складе:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Халат для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей	2 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки кислотощелочестойкие	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных воздействий температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
138.	Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
139.	Мастер; старший мастер; начальник участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		При занятости на горячих участках работ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур	по поясам	
140.	Подсобный рабочий;
грузчик;
транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Плащ для защиты от воды или	1 шт.	
		Костюм для защиты от воды	1 шт. на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник	до износа	
		Перчатки защитные	12 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		При выполнении работ по перевозке кислот, щелочей и других химикатов дополнительно:		
		Сапоги резиновые	дежурные	
		Перчатки кислотощелочестойкие	дежурные	
		Фартук кислотостойкий	дежурный	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
141.	Распределитель работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
142.	Укладчик-упаковщик	При выполнении работ по упаковке листового стекла:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Нарукавники для защиты от режущих воздействий	2 пары	
		Брюки для защиты от режущих воздействий	2 шт.	
		Рукавицы брезентовые	4 пары	
		При выполнении работ по укладке изделий дополнительно:		
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
XII. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (далее - ПКМ) И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ	
143.	Аппаратчик обжига	При занятости на обжиге изделий из ПКМ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Белье нательное хлопчатобумажное	1 комплект	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки защитные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
144.	Аппаратчик полимеризации	При занятости на полимеризации изделий из ПКМ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Белье нательное хлопчатобумажное	1 комплект	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки защитные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
145.	Аппаратчик приготовления связующих	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Белье нательное хлопчатобумажное	1 комплект	
		Ботинки антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
		Фартук прорезиненный	1 шт.	
		Нарукавники прорезиненные	6 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
146.	Аппаратчик пропитки	При занятости в основном производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Рубашка хлопчатобумажная или	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	1 шт.	
		Белье нательное хлопчатобумажное	1 комплект	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
147.	Заготовщик химических полуфабрикатов	При занятости в основном производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Каскетка	1 шт.	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе с кислотами дополнительно:		
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов	2 шт.	
		Перчатки резиновые	4 пары	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
148.	Изготовитель пластмассовой аппаратуры	При занятости на изготовлении конструкций из ПКМ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Белье нательное хлопчатобумажное	1 комплект	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Нарукавники брезентовые	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
149.	Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой; каландровщик;
сборщик изделий из стеклопластиков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	1 шт.	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При наружных работах дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	до износа	
150.	Комплектовщик	При занятости на комплектовке изделий из ПКМ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
151.	Контролер качества продукции и технологического процесса;
контролер производства стекловолокна и стеклопластиков	При занятости на контроле производства ПКМ и изделий из них:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Очки защитные	до износа	
152.	Лаборант по физико-механическим испытаниям	При занятости на испытаниях изделий из ПКМ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Рубашка хлопчатобумажная или	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	1 шт.	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
153.	Лаборант химического анализа	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
				
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
154.	Изготовитель трафаретов, шкал и плат; маркировщик; помощник мастера; сновальщик; ткач; укладчик-упаковщик; швея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
155.	Мастер; старший мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки защитные	до износа	
156.	Обработчик изделий из пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Туфли кожаные	1 пара	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
157.	Оператор установок изготовления сотовых пакетов; сборщик-клейщик конструкций (из сотовых наполнителей)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Белье нательное хлопчатобумажное	1 комплект	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки защитные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
158.	Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
159.	Прессовщик изделий из пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
				
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Костюм из пыленепроницаемой ткани	до износа	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Туфли кожаные	1 пара	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Нарукавники	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
160.	Подсобный рабочий; транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
				
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Фартук брезентовый	2 шт.	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 шт. на 3 года	
161.	Резчик заготовок и изделий из пластических масс;
резчик пеноблоков	При занятости на резке и раскрое изделий из ПКМ и пенополиуретана:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Белье нательное хлопчатобумажное	1 комплект	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки защитные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
162.	Специалисты и руководители всех наименований	При занятости в лабораториях на испытаниях изделий из ПКМ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	1 шт.	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При занятости в лабораториях при проведении химического анализа:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Головной убор летний из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
163.	Слесарь механосборочных работ; токарь; фрезеровщик	При занятости в основном производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки защитные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
164.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
165.	Уборщик производственных и служебных помещений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные или	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Перчатки резиновые	до износа	
166.	Формовщик стеклопластиковых изделий	При занятости на формировании изделий из ПКМ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки антистатические	1 пара	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
167.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2,5 года	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 шт. на 3 года	
		При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги:		
		Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:	1 комплект на 2 года	
		Костюм из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами	1 шт. на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами	1 шт. на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких антистатических материалов с постоянными защитными свойствами	1 шт. на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких антистатических материалов	1 шт. на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Щиток защитный термостойкий	1 шт. на 2 года	
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
XIII. ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ	
168.	Изготовитель трафаретов, шкал и плат; оператор прецизионной фотолитографии; фотолаборант	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Фартук защитный с нагрудником	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
169.	Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Халат для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
XIV. АВИАПРИБОРОСТРОЕНИЕ. СБОРКА ПРИБОРОВ ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ	
170.	Заливщик компаундами; окрасчик приборов и деталей;
рисовальщик эмалями	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Туфли антистатические	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Фартук защитный с нагрудником	2 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
171.	Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов;
испытатель деталей и приборов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур	по поясам	
172.	Комплектовщик; комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
173.	Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
174.	Мастер; старший мастер; мастер участка; начальник участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
175.	Монтажник радиоэлектронной аппаратуру и приборов; слесарь-сборщик авиационных приборов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
176.	Начальник производства;
начальник цеха; заместитель начальника производства;
заместитель начальника цеха; начальник лаборатории (испытаний)	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
177.	Наладчик технологического оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
178.	Начальник бюро;
инженер-технолог	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
179.	Оператор станков с программным управлением; наладчик станков и манипуляторов с программным управлением; наладчик автоматов и полуавтоматов; станочники всех наименований: токарь, фрезеровщик, токарь-расточник, шлифовщик, токарь-полуавтоматчик, зуборезчик, резьбошлифовщик, строгальщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник	до износа	
		При работе на обработке деталей (изделий) из магниевого сплава:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
180.	Распределитель работ; диспетчер; старший диспетчер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
181.	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
		При занятости на испытании изделий и агрегатов при низких температурах в камерах холода дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 шт. на 3 года	
		Брюки для защиты от пониженных температур	1 шт. на 3 года	
		Шапка-ушанка меховая	1 шт. на 4 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 пара на 4 года	
182.	Слесарь-электромонтажник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
183.	Уборщик производственных и служебных помещений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Перчатки резиновые	до износа	
XV. ПРОЧИЕ ПРОФЕССИИ	
184.	Аппаратчик	При выполнении работ в производстве кремнийорганических соединений:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки защитные	дежурные	
185.	Варщик селена	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
				
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Очки защитные	до износа	
186.	Гальваник;
корректировщик ванн	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Халат для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов	1 шт.	
		Перчатки резиновые или	до износа	
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
187.	Герметизаторщик	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Белье нательное хлопчатобумажное	1 комплект	
		Белье нательное утепленное или	1 комплект на 2 года	
		Термобелье	1 комплект на 2 года	
		Головной убор летний из тканей с антистатической нитью	1 шт.	
		Ботинки антистатическое или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
		Носки хлопчатобумажные	2 пары	
		Термоноски	1 пара	
		Перчатки защитные	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (маска или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
188.	Глазуровщик электрокерамических изделий	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
189.	Дробильщик-размольщик	При выполнении работ по размолке селена:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей	2 шт.	
		Очки защитные	до износа	
190.	Изготовитель тензорезисторов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
				
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
191.	Инженер-лаборант; лаборант	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и химического анализа механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Туфли кожаные	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе с растворами кислот, щелочей и нефтепродуктами дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот	до износа	
		и щелочей		
		Перчатки анатомические	до износа	
192.	Инженер по охране окружающей среды	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Туфли кожаные	1 пара	
193.	Клеевар	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		При выполнении работ по приготовлению казеинового клея дополнительно:		
		Фартук защитный с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки защитные	4 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ по приготовлению клея ВИАМ-БЗ:		
		Перчатки защитные	дежурные	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
194.	Консервировщик оборудования и металлоизделий	Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки защитные	4 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Фартук защитный с нагрудником	2 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
195.	Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ	При занятости на испытании инжекторных подогревателей:		
		Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		При приемке работ по обработке и изготовлению деталей:		
		Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки утепленные	1 пара	
196.	Контролер станочных и слесарных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Туфли кожаные или	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
197.	Контролер работ по металлопокрытиям	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
				
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Туфли кожаные или	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		При работе непосредственно на ваннах дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1 шт.	
198.	Контролер по термообработке	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
				
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Туфли кожаные или	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
199.	Литейщик на машинах для литья под давлением	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
200.	Мастер контрольный	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Туфли кожаные или	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
201.	Машинист компрессорных установок	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки защитные	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами) или изолирующее (противогаз)	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 пары	
		Перчатки утепленные	2 пары	
		Подшлемник утепленный	1 шт.	
202.	Машинист просеивающих установок	При выполнении работ по просеиванию медных, свинцовых и других порошков:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Очки защитные	до износа	
203.	Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла; модельщик аэрогидродинамических моделей из металла; макетчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
204.	Монтажник тензорезисторов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки защитные	2 пары	
205.	Начальник производства; начальник цеха; начальник комплекса; начальник отдела; заместитель начальника производства; заместитель начальника цеха; заместитель начальника комплекса; заместитель начальника отдела	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт. на 2 года	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
206.	Начальник лаборатории	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Туфли кожаные или	1 пара	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки резиновые или	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
207.	Намазчик деталей	При выполнении работ по намазке селеном:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Очки защитные	до износа	
208.	Обжигальщик материалов	При выполнении работ по обжигу металлокерамических изделий:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
209.	Обрубщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Рукавицы комбинированные или	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	до износа	
210.	Опиловщик фасонных отливок; чистильщик металла отливок, изделий и деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Фартук из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе внутри камер дополнительно:		
		Костюм из пыленепроницаемой ткани	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шлем защитный с пелериной	до износа	
211.	Освинцевальщик	При выполнении работ по освинцеванию стволов ружей:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Фартук защитный	2 шт.	
212.	Пескослепщик	При занятости на работах с фенольным клеем и песочной пылью:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
213.	Плавильщик металла и сплавов	При выполнении работ по плавке свинца:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки защитные	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
214.	Полировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ по полировке лопастей авиационных винтов:		
		Комбинезон из пыленепроницаемой ткани или	1 шт.	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	до износа	
		При выполнении работ по полировке деревянных частей оружия дополнительно:		
		Фартук защитный	1 шт.	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
215.	Правильщик вручную	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук защитный	2 шт.	
216.	Прессовщик электрокерамических изделий из порошковых масс	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
217.	Пропитчик; пропитчик электротехнических изделий	При выполнении работ в спецпроизводстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук защитный	2 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки защитные	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
218.	Протяжчик	При выполнении работ по нарезке стволов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
219.	Руководитель службы охраны труда; специалист службы охраны труда	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт. на 2 года	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт. на 2 года	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор)	до износа	
		Каска защитная	дежурная	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 шт. на 4 года	
220.	Рабочий; слесарь-сборщик изделий из органического стекла	При выполнении работ по склеиванию деталей клеем на дихлорэтане:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Перчатки защитные	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	12 пар	
		Нарукавники для защиты от режущих воздействий	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ с применением клея ВИАМ-БЗ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		При выполнении работ по полировке деревянных частей оружия:		
		Фартук защитный	1 шт.	
221.	Сборщик-клейщик конструкций теплозащитной изоляции (далее - ТЗИ); обойщик	При проведении работ по установке (обивке) ТЗИ на авиационной технике в аэродромных условиях:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки защитные	6 пар	
		При выполнении работ с применением стеклоткани, стекловаты и клеев дополнительно:		
		Фартук прорезиненный	1 шт.	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Перчатки резиновые	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки утепленные	2 пары	
222.	Сборщик-клепальщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	1 шт.	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Очки защитные	до износа	
		При работе в стапеле, внутри летательных аппаратов дополнительно:		
		Каскетка	1 шт.	
		При работе с герметиком, бензином, растворителями дополнительно:		
		Перчатки резиновые	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	6 пар	
223.	Слесарь-инструментальщик	При занятости на работах в аэродромных условиях на стендовых испытаниях:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		При занятости на работах по изготовлению, обработке и ремонту свинцово-цинковых штампов:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	до износа	
224.	Слесарь-испытатель	При занятости на монтаже и испытании катапульт на открытом воздухе:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		При занятости на испытании авиационных радиаторов гидравлическим способом дополнительно:		
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	2 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	6 пар	
		При занятости на испытании масленки сжатым воздухом дополнительно:		
		Фартук с нагрудником для защиты от нефтепродуктов и масел	1 шт.	
		Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел	2 пары	
		При занятости на испытании инжекторных подогревателей дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефтепродуктов и масел	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		При занятости на статических и динамических испытаниях самолетов и вертолетов:		
		Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		При проведении испытаний на кинематических стендах (ресурсные испытания) в том числе в аэродромных условиях:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Каскетка	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	2 шт.	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	1 шт.	
225.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении работ по запрессовке свинцовых изделий:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	1 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		При выполнении работ по сборке накатников и заправке их специальными жидкостями:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	до износа	
		При выполнении работ по монтажу башенных установок вне завода:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Шапка-ушанка	1 шт. на 3 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
226.	Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов	При занятости на обработке деталей из титана в горячем состоянии:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Каскетка	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Фартук защитный с нагрудником	1 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	до износа	
		При занятости на выколоточных молотах дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	до износа	
		Рукавицы брезентовые	6 пар	
227.	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Туфли антистатические или	1 пара	
		Полуботинки антистатические	1 пара	
228.	Слесарь по ремонту технологических установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
229.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Сапоги кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ в производстве кремнийорганических соединений:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки защитные	дежурные	
		При выполнении работ по ремонту бензосмесительных установок:		
		Комбинезон из огнестойких материалов или	1 шт.	
		Костюм из огнестойких материалов	1 шт.	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки защитные	2 пары	
		Средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз)	дежурный	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
230.	Слесарь-сборщик летательных аппаратов	При занятости на работах по наладке, доводке и ремонту авиационной техники (сборка узлов, агрегатов) на заводах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При занятости на работах по наладке, доводке и ремонту авиационной техники в аэродромных условиях, в том числе при проведении стендовых испытаний агрегатов и систем:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Каскетка	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При занятости в цехах на монтаже и испытании гидросистем самолетов с применением бензина, керосина и масел:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Футболка хлопчатобумажная	2 шт.	
		Головной убор летний	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве или	1 пара на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года	
		Фартук для защиты от нефтепродуктов и масел	1 шт.	
		Нарукавники для защиты от нефтепродуктов и масел	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки защитные	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При демонтаже мягких топливных баков дополнительно:		
		Костюм химической защиты или	дежурный	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным покрытием	до износа	
		Наколенники	2 пары	
		Каска защитная	дежурная	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее (противогаз)	до износа	
		При монтаже мягких топливных баков дополнительно:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Бахилы из хлопчатобумажных тканей или	1 пара	
		Бахилы защитные из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Головной убор из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Головной убор защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа	
		Наколенники	2 пары	
		Каска защитная	дежурная	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	по поясам	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	по поясам	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	по поясам	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Перчатки виброзащитные	до износа	
231.	Смазчик	При выполнении работ по смазке готовых изделий:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Перчатки защитные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник	до износа	
		При выполнении работ по смазке лент эмульсией:		
		Фартук прорезиненный	1 шт.	
		Перчатки защитные	4 пары	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Куртка для защиты от пониженных температур	1 шт. на 2 года	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	1 пара на 2,5 года	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	1 шт. на 2,5 года	
232.	Специалист	При занятости на испытании авиационной техники в натурных трубах и препараторских:		
		Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем	1 шт. на 2 года	
		Шапка-ушанка	1 шт. на 3 года	
		При выполнении наружных работ зимой дополнительно:		
		Сапоги валяные с резиновым низом или	1 пара на 2 года	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	1 пара на 2 года	
		При занятости на испытании изделий при низких температурах в камерах холода:		
		Куртка для защиты от пониженных температур на меховом утеплителе	1 шт. на 4 года	
		Брюки для защиты от пониженных температур или	1 пара на 2 года	
		Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	1 шт. на 2 года	
		Сапоги валяные с резиновым низом или	1 пара на 2 года	
		Сапоги кожаные на натуральном меху	1 пара на 2 года	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 пара на 3 года	
		Шапка-ушанка	1 шт. на 2 года	
233.	Станочник широкого профиля	При выполнении работ по обработке графита:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска защитная	дежурная	
		Подшлемник	дежурный	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
234.	Формовщик по выплавляемым моделям	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук защитный	1 шт.	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
235.	Формовщик ручной формовки	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
236.	Чистильщик	При выполнении работ по чистке стволов после оксидирования и стрельбы:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		При выполнении работ по очистке тары из-под герметика:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки защитные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
		При выполнении работ по чистке промышленной вентиляции технологических установок:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее (респиратор или полумаска со сменными патронами)	до износа	
237.	Штамповщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работ на гидроштамповке дополнительно:		
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Фартук защитный с нагрудником	1 шт.	
		Рукавицы комбинированные	6 пар	
238.	Юстировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей или	1 шт.	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных тканей	1 шт.	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук защитный	1 шт.	
239.	Работники всех профессий	При выполнении работ с использованием грузоподъемных механизмов (при нахождении на производстве, где проводятся работы с использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины:		
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий:		
		Каска защитная	1 шт. на 2 года	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах дополнительно:		
		Костюм для защиты от биологических факторов	1 шт. на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм изолирующий от химических факторов на утепляющей прокладке или	по поясам	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке или	по поясам	
		Куртка для защиты от пониженных температур	по поясам	
		Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от повышенных и (или) пониженных температур, контакта с нагретой поверхностью, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла	1 пара	
		Подшлемник утепленный под каску	до износа	
		Шапка ушанка или	1 шт.	
		Головной убор утепленный	1 шт.	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта на 1 год	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары на 1 год	
		Плащ для защиты от воды или	1 шт. на 2 года	
		Костюм для защиты от воды	1 шт. на 2 года	
		При выполнении работ на коленях дополнительно:		
		Наколенники	до износа	
		При выполнении работ на высоте дополнительно:		
		Страховочная привязь	1 шт. на 2 года	
		При выполнении работ в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:		
		Наушники противошумные или	до износа	
		Шумозащищенная гарнитура	до износа	
		При выполнении работ на территории аэродрома (вертодрома), а также при передвижении пешком по территории аэродрома (вертодрома) дополнительно:		
		Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	до износа	
		При выполнении работ во взрывопожароопасных условиях:		
		Самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный	до износа	

--------------------------------
<1> Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2009 г., регистрационный N 14742), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2010 г., регистрационный N 16530), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284) и от 12 января 2015 г. N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный N 35962).
<2> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.
<3> Вместо шлемофона летнего (зимнего) может выдаваться коммуникационная гарнитура сроком выдачи "1 комплект на 6 лет".
<4> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.
<5> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.
<6> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.
<7> Дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки 3 года.
<8> Главным специалистам, руководителям подразделений организаций, контрольным мастерам и другим специалистам, обеспечивающим контроль, организацию и проведение работ с применением винила, выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 7 настоящих Типовых норм с увеличением сроков носки на 50%.
При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно выдаются: комплект для защиты от электромагнитных излучений со сроком носки "1 комплект на 2 года"; очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол со сроком носки "до износа".
<9> Работникам, командированным для участия в проведении испытаний и доводке авиационной техники непосредственно на аэродромах (вертодромах), выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 21 настоящих Типовых норм с увеличением сроков носки на 50%.
При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ-излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно выдаются: комплект для защиты от электромагнитных излучений со сроком носки "1 комплект на 2 года"; очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол со сроком носки "до износа".
<10> При занятости на работах с источниками УКВ-, УВЧ-, СВЧ- излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений, дополнительно выдаются: комплект для защиты от электромагнитных излучений со сроком носки "1 комплект на 2 года"; очки для защиты от электромагнитных излучений с металлизированным покрытием стекол со сроком носки "до износа".

Примечания к настоящим Типовым нормам:
Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от отнесения к соответствующим климатическим поясам согласно прилагаемому перечню:

N п/п	Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви	Сроки носки по климатическим поясам (в годах)	
		I	II	III	IV	особый	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Костюм для защиты от пониженных температур	2,5	2	2	1,5	1,5	
2	Куртка для защиты от пониженных температур	2,5	2	2	1,5	1,5	
3	Полукомбинезон для защиты от пониженных температур	3	2,5	2,5	2	2	
4	Брюки для защиты от пониженных температур	3	2,5	2,5	2	2	
5	Костюм для защиты от пониженных температур со съемным утеплителем	2,5	2	2	1,5	1,5	
6	Куртка для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	2,5	2	2	1,5	1,5	
7	Брюки для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	3	2,5	2,5	2	2	
8	Полукомбинезон для защиты от пониженных температур из тканей с антистатической нитью	3	2,5	2,5	2	2	
9	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	2	1,5	1,5	1	1	
10	Сапоги кожаные на натуральном меху	2	1,5	1,5	1	1	
11	Сапоги кожаные на натуральном меху с защитным подноском	2	1,5	1,5	1	1	
12	Сапоги валяные с резиновым низом	4	3	2,5	2	2	
13	Шапка-ушанка	3	2,5	2,5	2	2	
14	Подшлемник утепленный	3	2,5	2,5	2	2	
15	Головной убор утепленный	2,5	2	2	1,5	1,5