ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.06.2016 № 81 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.2.4.3359-16 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ»

В  соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч.1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч.1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч.1), ст. 21; № 1 (ч.1), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24,   ст. 2801; № 29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч.2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч.1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40 ст.4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч.1), ст.4563; № 30 (ч.1), ст.4590;  № 30 (ч.1), ст.4591; № 30 (ч.1), ст.4596; № 50, ст.7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26,     ст. 3446; 2013, № 27, ст.3477; № 30 (ч.1), ст.4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. I),   ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I),  ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29 (ч. I), ст. 4339;  № 29 (ч. I), ст. 4359; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), ст. 4238) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации,   2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)  п о с т а н о в л я ю:
1. В пунктах 2 и 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 08.08.2016, регистрационный номер 43153) слова «с 1 января 2017 года» заменить словами «с 1 марта  2017 года».
2. Внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические  требования к физическим факторам на рабочих местах» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 08.08.2016, регистрационный номер 43153) (приложение).

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                     А.Ю. Попова

Приложение

    УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного 
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от «___» _______2016 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ В САНПИН 2.2.4.3359-16 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ»

1. Пункт 2.1.8. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (далее – СанПиН) изложить в редакции: «2.1.8. Теплоизолирующие свойства средств индивидуальной защиты в зависимости от места (тип климатического пояса) и условий эксплуатации, указаны в приложении 5 к настоящим СанПиН».
2. Название приложения 5 изложить в следующей редакции «Нормы теплоизоляции средств индивидуальной защиты, используемых на рабочих местах, расположенных на открытой территории».
3. Дополнить пункт 3.2.2. следующим предложением «Работы в условиях воздействия эквивалентного уровня шума выше 80 дБА или в условиях превышения значений, указанных в п. 3.2.5 не допускается проводить без применения средств индивидуальной защиты органов слуха.».
4. Пункт 3.2.3 изложить в редакции: «3.2.3. Эквивалентные уровни звука, приведенные в приложении 6 к настоящим СанПиН, используются в целях планирования и реализации мероприятий по профилактике негативного воздействия шума на рабочем месте.».
5. Пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. Для отдельных отраслей (подотраслей) экономики допускается эквивалентный уровень шума на рабочих местах выше 80 дБА при условии подтверждения приемлемого риска здоровью работающих по результатам проведения оценки профессионального риска здоровью работающих, а также выполнения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию рисков здоровью работающих.
В случае превышения уровня шума на рабочем месте выше 80 дБА, работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих и подтвердить приемлемый риск здоровью работающих.
При воздействии шума выше 80 дБА работодателю необходимо минимизировать возможные негативные последствия путем выполнения следующих мероприятий:
а) подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми характеристиками;
б) информирование и обучение работающего таким режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума;
в) использование всех необходимых технических средств и средств коллективной защиты (защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация и т.д.);
г) ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней приемлемого риска;
д) проведение производственного контроля виброакустических факторов;
е) ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА работающих, не связанных с основным технологическим процессом;
ж) обязательное предоставление работающим средств индивидуальной защиты органа слуха с акустической эффективностью не менее 25дБ;
з) ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся шуму выше 80 дБ.».
6. Из примечания к таблице 4.1. «Предельно допустимые  значения и уровни производственной вибрации» исключить слова «Wm – фильтр частотной коррекции по ГОСТ 31191.2-2004». 
7. Пункт 7.2.8. изложить в следующей редакции «7.2.8. Контроль уровней ослабления геомагнитного поля на рабочих местах в соответствии с приложением 11 проводится работодателем с целью разработки  профилактических мероприятий и нормирования времени работы в условиях пониженного геомагнитного поля».
8. Подпункты «м» и «п» пункта 7.3.4 СанПиНа после слов «с использованием приборов» дополнить словами «как направленного приема, так и». 
9. Пункт 10.1.1 изложить в следующей редакции «10.1.1. Санитарные правила не распространяются на проектирование и эксплуатацию систем освещения подземных выработок, морских и речных портов, аэродромов, железнодорожных станций и их путей, помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, размещения растений, животных, птиц, а также на проектирование и эксплуатацию специального технологического и охранного освещения при применении технических средств охраны.»

10. В приложении 10, в таблице «Группы административных районов по ресурсам светового климата», группу № 2 дополнить записью «Алтайский край».
11. Пункт 4 приложения 11 к СанПиН исключить. Пункты 5-12 считать соответственно пунктами  4-11.
12. Пункт 5 приложения 11 к СанПиН изложить в следующей редакции «5. Предельно допустимый уровень ослабления интенсивности геомагнитного поля при работе в гипогеомагнитных условиях более 80 % рабочего времени устанавливается равным 2 (ПДУ КоГМП = 2).
13. Пункт 6 приложения 11 к СанПиН после слов «транспортно-технологических средствах» дополнить словами «, в которых работники находятся более 80 % рабочего времени,».
14. В пункте 7 приложения 11 к СанПиН слова «с учетом времени пребывания в этих условиях» исключить.