Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2016 г. N 40725

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 декабря 2015 г. N 1110н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384), приказываю:
1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 22 декабря 2015 г. N 1110н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

N п/п	Наименование профессий и должностей	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты)	
1	2	3	4	
1.	Автоматчик, занятый на узловязальных и навивочных автоматах и станках; сборщик резиновых и технических изделий, занятый на сборке рукавов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
2.	Аппаратчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	3 пары	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
3.	Аппаратчик абсорбции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
4.	Аппаратчик алкилирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
5.	Аппаратчик балансовых установок; аппаратчик выделения псевдобутилена; аппаратчик перегревания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
6.	Аппаратчик варки	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
7.	Аппаратчик варки масла и олифы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт. на 2 года	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
8.	Аппаратчик восстановления; аппаратчик регенерации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
9.	Аппаратчик вулканизации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
10.	Аппаратчик выделения серы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
11.	Аппаратчик выпаривания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
12.	Аппаратчик газоразделения; старший аппаратчик газоразделения	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
13.	Аппаратчик газораспределения	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
14.	Аппаратчик гидратации; аппаратчик дегидратации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
15.	Аппаратчик гидрирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	дежурные	
16.	Аппаратчик гидролиза	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей или	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
17.	Аппаратчик гидрохлорирования; аппаратчик димеризации	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
18.	Аппаратчик гранулирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
19.	Аппаратчик дегидрирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	до износа	
20.	Аппаратчик десорбции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
21.	Аппаратчик диспергирования щелочных металлов; обработчик натриевых болванок; сборщик полимеризационного инвентаря	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
22.	Аппаратчик диспропорционирования	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	2 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
23.	Аппаратчик дистилляции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
24.	Аппаратчик дозирования	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
25.	Аппаратчик, занятый в отделении окончательной обработки смазок и на их укупорке	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
26.	Аппаратчик, занятый в отделении получения метилвинилпиридина	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
27.	Аппаратчик, занятый в отделении псевдобутилена	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
28.	Аппаратчик, занятый в отделении химической переработки трансформаторного масла	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
29.	Аппаратчик, занятый в отделении электролиза	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
30.	Аппаратчик, занятый в производстве моновинилацетилена; катализаторщик производства моновинилацетилена	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
31.	Аппаратчик, занятый в производстве найрита и севанита	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
32.	Аппаратчик, занятый в производстве синтетического каучука и дивинила гидрированием	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		При выполнении работ по химводоочистке дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
33.	Аппаратчик, занятый в технологических стадиях пиролиза и компримирования газа	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При выполнении работ на стадии газогенерации дополнительно:		
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
34.	Аппаратчик, занятый в технологических стадиях производства металлоорганических соединений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При выполнении работ на стадии газогенерации дополнительно:		
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
35.	Аппаратчик, занятый в технологических стадиях производства паратретичного бутилфенола	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 9 месяцев	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
36.	Аппаратчик, занятый в технологических стадиях производства этилена и пропилена	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Салоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
37.	Аппаратчик, занятый на базисном складе	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
38.	Аппаратчик, занятый на каскаде реакторов, на плавителях и на реакторах	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
39.	Аппаратчик, занятый на очистке ванн	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
40.	Аппаратчик, занятый на приготовлении шихты; рабочий, занятый в машинном отделении нагнетания шихты	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
41.	Аппаратчик, занятый на складе сжиженных газов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
42.	Аппаратчик, занятый на участках производства метилэтилпиридина и метилвинилпиридина	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
43.	Аппаратчик, занятый на участках производства нормального бутилового спирта дегидрированием, на медном катализаторе синтетического спирта через ацетальдегид, альдоль, кротоновый альдегид	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При выполнении работ на стадии нагрева органического теплоносителя и по отпарке органики и промывных вод дополнительно:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
44.	Аппаратчик, занятый на участках производства синтетического каучука с применением кислот	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
45.	Аппаратчик, занятый на участках производства смазок на основе органического синтеза	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
46.	Аппаратчик, занятый приготовлением клея; рабочий, занятый промазкой; вальщик, занятый проклейкой изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
47.	Аппаратчик, занятый у джигера; аппаратчик фильтрации, занятый на фильтрации масла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт. на 2 года	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
48.	Аппаратчик изготовления резиновых нитей; закатчик маканых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
49.	Аппаратчик карбонизации	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
50.	Аппаратчик коагуляции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
51.	Аппаратчик кристаллизации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При выполнении работ на реакторе дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
52.	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
53.	Аппаратчик обессолевания; аппаратчик насыщения; аппаратчик очистки жидкости	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах с химическими реагентами дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
54.	Аппаратчик обжига	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
55.	Аппаратчик, обслуживающий отделение ректификации паральдегида-сырца	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
56.	Аппаратчик окисления	При выполнении работ по обслуживанию инверсионных колонн:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При выполнении работ на контактных аппаратах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
57.	Аппаратчик омыления	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах с химическими реагентами дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
58.	Аппаратчик омыления канифоли	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
59.	Аппаратчик опытных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
		При выполнении работ по непосредственному обслуживанию рентгеновских установок дополнительно:		
		Фартук просвинцованный	до износа	
		Головной убор резиновый просвинцованный	до износа	
		Перчатки просвинцованные	до износа	
		Очки защитные с просвинцованными стеклами	дежурные	
60.	Аппаратчик осаждения; аппаратчик приготовления катализатора	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
61.	Аппаратчик осушки газа	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
62.	Аппаратчик отделения получения метилэтилпиридина	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
63.	Аппаратчик отжима	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
64.	Аппаратчик отстаивания	Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
65.	Аппаратчик охлаждения	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
66.	Аппаратчик очистки газа	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по загрузке контейнеров дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		При работах с уксусной кислотой дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
67.	Аппаратчик очистки жидкости	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
68.	Аппаратчик перегонки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт. на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	до износа	
69.	Аппаратчик перегонки и промывки углеводородов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
70.	Аппаратчик перегонки прямого амина	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	дежурные	
71.	Аппаратчик переработки отходов химического производства; помощник мастера производства синтетических волокон и нитей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки кожаные	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
72.	Аппаратчик пиролиза	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
73.	Аппаратчик плавления	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
74.	Аппаратчик подготовки и отпуска углеводородного сырья	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
75.	Аппаратчик подготовки и отпуска четыреххлористого титана, щелочи и серной кислоты	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
76.	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (оператор подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти, ректификации ароматических углеводородов)	При работах на складе анилина, бензола, толуола, ксилола, нитробензола и других аналогичных продуктов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах на складе кислот:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах на складе сыпучих ядовитых химпродуктов (динитробензола, паранитроанилина, альфа-нафтиламина, мышьяка, фосфора, сажи, свинцовых пигментов и других аналогичных продуктов):		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах на складе щелочей и других едких продуктов:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах на складе жидкого аммиака или в производстве гранулированной серы:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
77.	Аппаратчик по низкотемпературной ректификации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
78.	Аппаратчик поликонденсации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
79.	Аппаратчик полимеризации	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
80.	Аппаратчик получения технического углерода; машинист перегружателей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
81.	Аппаратчик получения углекислоты	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
82.	Аппаратчик по приготовлению химических реагентов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
83.	Аппаратчик приготовления латексной смеси	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по приготовлению растворов и дисперсий дополнительно:		
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
84.	Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
85.	Аппаратчик приготовления связующих	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах с химическими реагентами дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
86.	Аппаратчик приготовления химических растворов	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	2 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
87.	Аппаратчик приготовления эмульсий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
88.	Аппаратчик производства мокрой сероочистки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
89.	Аппаратчик производства сухой сероочистки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
90.	Аппаратчик производства тормозной жидкости и антифризов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
91.	Аппаратчик прокаливания	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	2 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
92.	Аппаратчик промывки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
93.	Аппаратчик пропитки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
94.	Аппаратчик, работающий на аппарате "НД" и аппарате по обработке сырца	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезона для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
95.	Аппаратчик разложения	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
96.	Аппаратчик рассева	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
97.	Аппаратчик растворения, занятый в производстве тиокола	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей или	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
98.	Аппаратчик растворения, занятый растворением каустика и отделением загрязненных промстоков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
99.	Аппаратчик рекуперации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
100.	Аппаратчик ремонтно-строительной группы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
101.	Аппаратчик сепарирования; аппаратчик смешивания	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		Самоспасатель	до износа	
102.	Аппаратчик сжигания; старший аппаратчик сжигания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
103.	Аппаратчик смесителей	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
104.	Аппаратчик смешивания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
105.	Аппаратчик смешивания (аппаратчик смешивания жидкости), занятый на участках по переработке органических и углеводородных продуктов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
106.	Аппаратчик смешивания, занятый на участках производства окиси этилена и гликолей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
107.	Аппаратчик смешивания, занятый на участках производства полимеров	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах с химическими реагентами дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
108.	Аппаратчик смешивания, занятый на участках производства синтетического бутадиенстирольного каучука	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
109.	Аппаратчик смешивания, занятый на участках производства синтетического каучука без применения кислот	Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
110.	Аппаратчик составления эмалей	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 9 месяцев	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
111.	Аппаратчик сушки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При выполнении работ на сушильных агрегатах дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
112.	Аппаратчик теплоутилизации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
113.	Аппаратчик уплотнения технического углерода	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
114.	Аппаратчик установки опытного производства	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
115.	Аппаратчик участка синтеза толуола	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезона для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
116.	Аппаратчик фильтрации	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
117.	Аппаратчик формования синтетического каучука; намотчик материалов и полуфабрикатов; обработчик синтетического каучука	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	2 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
118.	Аппаратчик формования химического волокна	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
119.	Аппаратчик химической чистки	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
120.	Аппаратчик хлорирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
121.	Аппаратчик центрифугирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
122.	Аппаратчик экстрагирования	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
123.	Аппаратчик электролиза	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
124.	Бактериолог; заведующий лабораторией; инженер; инженер-металловед; техник объективного контроля; инженер-микробиолог	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
125.	Балансировщик шин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
126.	Барильетчик	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
127.	Бригадир в пропиточном отделении; контролер; крутильщик; прядильщик; сновальщик; сшивальщик металлосеток (в асбестовом производстве)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
128.	Бригадир на участках основного производства защитной одежды	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
129.	Бригадир на участках основного производства латексных смесей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
130.	Бригадир на участках основного производства регенерата; рафинировщик в производстве регенерата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
131.	Брикетировщик формовочной массы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
132.	Вальцовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
133.	Вальцовщик резиновых смесей; каландровщик резиновых смесей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
134.	Ведущий специалист (инженер) по эксплуатации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии; мастер по ремонтно-техническому обслуживанию; сменный мастер службы главного энергетика	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
135.	Ведущий специалист (инженер) производства ароматических углеводородов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
136.	Вивщик колец	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
137.	Волочильщик проволоки; сборщик асбометаллических листов; чистильщик-точильщик чесальных аппаратов	Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
138.	Вставщик камер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
139.	Выгрузчик блоков полимера (в производстве синтетического каучука без применения кислот)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
140.	Выемщик варочных камер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки термостойкие	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
141.	Вырубщик заготовок и изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
142.	Газоспасатель; боец; командир взвода; рабочий, занятый перезарядкой; командир отделения; командир (заместитель командира) отряда; командир пункта (газоспасательного) (участвующие в спасательных работах)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от нефти и нефтепродуктов, дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	до износа	
		Для ведения аварийно-спасательных работ дополнительно:		
		Костюм химической защиты изолирующий	до износа	
		Боевая одежда пожарного (БОП)	до износа	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла	до износа	
		Шлем пожарный (ШПМ)	1 шт. на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		Пояс пожарный	до износа	
		Самоспасатель	до износа	
143.	Гарнитурщик химического прядения	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
144.	Генераторщик ацетиленовой установки	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
145.	Геодезист	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
146.	Главный специалист производства углеводородов и их соединений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
147.	Горнорабочий; машинист воздушно-канатной дороги	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
148.	Гофрировщик трубок; заготовщик резиновых изделий и деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
149.	Грануляторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
150.	Графитировщик асбестовых технических изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
151.	Грунтовальщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
152.	Девулканизаторщик; сушильщик девулканизата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки термостойкие	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
153.	Дежурный стрелочного поста	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
154.	Дробильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
155.	Дублировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
156.	Дублировщик листового материала; заготовщик асбестовой смески; заправщик-съемщик тормозной ленты; калибровщик набивок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		Заготовщику асбестовой смески при работах с асбестом и бумагой дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	2 шт.	
157.	Заведующий камерой хранения; инженер; мастер по газомазутному хозяйству; мастер аварийно-восстановительных работ (на участках коммунально-хозяйственных работ)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
158.	Заготовщик асбестовых технических изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по формованию тканых фильтрополотен дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
159.	Заготовщик бинта	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
160.	Заготовщик, занятый заготовкой ленты (на участках производства водонепроницаемых костюмов)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
161.	Заготовщик каркаса спортивных велошин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
162.	Заготовщик образцов для испытания шин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
163.	Заготовщик такелажа инженерного имущества; оператор газгольдерной станции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
164.	Заготовщик шприцованных деталей для шин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
165.	Загрузчик-выгрузчик, занятый загрузкой катализатора (на участках производства производства нормального бутилового спирта дегидрированием, на медном катализаторе синтетического спирта через ацетальдегид, альдоль, кротоновый альдегид)	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При выполнении работ на стадии нагрева органического теплоносителя и работ по отпарке органики и промывных вод дополнительно:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
166.	Загрузчик-выгрузчик печей	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
167.	Закатчик эбонитовых изделий; клейщик эбонитовых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки из полимерных материалов	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
168.	Закройщик картона, фибры и других материалов; перемотчик нити	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
169.	Закройщик резиновых изделий и деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
170.	Заливщик свинцово-оловянистых сплавов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по заливке металла в кокиль дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
171.	Заливщик участка медноаммиачной очистки газов и производства диметилформамида	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
172.	Заместитель командира службы пожарной безопасности; командир отделения службы пожарной безопасности; командир пункта службы пожарной безопасности; командир (заместитель командира) отряда службы пожарной безопасности; пожарный (старший пожарный) службы пожарной безопасности; пожарный старшина (старшина) службы пожарной безопасности (не участвующие в ликвидации происшествий)	Боевая одежда пожарного (БОП)	до износа	
		Комбинезон спасателя	1 шт.	
		Костюм химической защиты изолирующий	до износа	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	по поясам	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		Пояс пожарный	до износа	
		Карабин	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур	до износа	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	4 пары	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла	дежурные	
173.	Зарядчик противогазовых коробок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
174.	Изготовитель колец; изолировщик колец; каландровщик на обрезинке металлокордного полотна; правильщик на машинах	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
175.	Изготовитель молдингов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
176.	Изготовитель набивок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
177.	Изготовитель полуфабрикатов (обвальщик)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
178.	Инженер-биохимик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах с химическими реагентами дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
179.	Инженер, выполняющий работы по контролю за эксплуатацией нефтебаз и АЗС; специалист отдела капитального строительства (при организации и контроле строительно-монтажных работ на удаленных объектах); инженер по подземным коммуникациям; инженер технического отдела; менеджер по автозаправочным станциям	Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
180.	Инженер-конструктор; ведущий инженер-конструктор; техник-конструктор	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
181.	Инженер-лаборант	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
182.	Инженер (специалист) лаборатории	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах на химическом оборудовании дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
183.	Инженер отдела главного прибориста	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
184.	Инженер по вибродиагностике (инженер службы главного механика)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
185.	Инженер по горюче-смазочным материалам	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
186.	Инженер по диагностике (всех категорий); главный специалист по диагностике и расчетам на прочность; инженер-рентгенолог; мастер по контролю физико-химических свойств материалов оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
187.	Инженер по землеустройству; топографист	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
188.	Инженер по качеству	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	дежурные	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
189.	Инженер по комплектации оборудования; мастер пилорамы; мастер склада	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
190.	Инженер по механизации и автоматизации производственных процессов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
191.	Инженер по организации управления производством (на участках производства синтетических волокон и нитей)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
192.	Инженер по организации эксплуатации и ремонту оборудования; мастер по монтажу контрольно-измерительных приборов и автоматики; старший мастер по монтажу контрольно-измерительных приборов и автоматики	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
193.	Инженер по пиролизу; инженер по компримированию	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
194.	Инженер по подготовке производства	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
195.	Инженер по сварке; инженер-металловед	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
196.	Инженер по сертификации; инженер по стандартизации; ведущий инженер отдела стандартизации и сертификации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
197.	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении регламентных работ в лабораториях дополнительно:		
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
198.	Инженер по транспорту; сменный инженер; линейный персонал	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
199.	Инженер производственного контроля (на участках производства латексных смесей)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
200.	Инженер службы главного энергетика	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах с химическими реагентами дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
201.	Инженер смены (на участках производства углеводородов и их соединений)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах на химическом оборудовании дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
202.	Инженер-теплотехник	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
203.	Инженер теплотехнической лаборатории	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах с химическими реагентами дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
204.	Инженер-химик; химик; химик-аналитик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
205.	Инженер шинного производства (всех категорий)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
206.	Инженер-энергетик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от нефти и нефтепродуктов, дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
207.	Инструктор профилактики; ведущий специалист, не участвующие в спасательных работах (гражданская оборона и чрезвычайные ситуации)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
208.	Испытатель резиновых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
209.	Калильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
210.	Каменщик-плиточник	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по обслуживанию сернокислотных аппаратов дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	дежурный	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
211.	Кантовщик-укладчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
212.	Кислотоупорщик-винипластчик; паяльщик по винипласту	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
213.	Клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
214.	Коагулянщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 9 месяцев	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		При работах на складе мокрого хранения коагулянта:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 9 месяцев	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
215.	Командир военизированного газоспасательного отряда; заместитель командира; командир отделения; командир газоспасательного пункта; боец-газоспасатель (на участках производства серной кислоты)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Костюм химической защиты изолирующий	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	4 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по ремонту кислотного оборудования дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
216.	Контролер качества продукции; контролер технологического процесса	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ в кислотных цехах дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
217.	Контролер на контрольно-пропускном пункте - проводник служебных собак (на участках производства латексных смесей)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	3 пары	
218.	Контролер пункта проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания, не участвующий в спасательных работах (гражданская оборона и чрезвычайные ситуации)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
219.	Контролер-учетчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
220.	Контролер шинного производства	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов или	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
221.	Корректор	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
222.	Лаборант-поверитель	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	дежурные	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
223.	Лебедчик; рабочий, занятый подъемом аэростата; рабочие, руководители и специалисты, занятые на испытании аэростатов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
224.	Маркеровщик, занятый на участках производства синтетического каучука без применения кислот	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
225.	Мастер газодымозащитной службы; инженер газодымозащитной службы; старший инженер газодымозащитной службы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
226.	Мастер, занятый на участках контрольно-измерительных приборов	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
227.	Мастер (инспектор) отдела технического контроля; специалист отдела технического контроля	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
228.	Мастер кабельного хозяйства; мастер участка подстанционного оборудования; мастер участка эксплуатации; мастер по ремонту и обслуживанию сетей освещения и технологических установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
229.	Мастер нефтебазы, автозаправочной и автогазозаправочной станции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от нефти и нефтепродуктов, дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
230.	Мастер по виброконтролю и вибродиагностике	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении регламентных работ в лабораториях дополнительно:		
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	до износа	
231.	Мастер по дегазации сетей канализации; инженер по водоподготовке	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
232.	Мастер по ремонту и эксплуатации оснастки; мастер по эксплуатации инструмента и оснастки; мастер по ремонту и изготовлению оснастки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
233.	Мастер (старший мастер) по ремонту коммуникаций, производственной канализации и тоннелей производства	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
234.	Мастер по ремонту технологического оборудования; старший мастер по ремонту технологического оборудования; инженер по ремонту	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах на котельном оборудовании дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
		При работах на энергоустановках дополнительно:		
		Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 шт. на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 шт. на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 шт. на 2 года	
		Белье нательное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 шт. на 2 года	
		Перчатки термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур	по поясам	
		При работах по ремонту трубопроводов дополнительно:		
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
235.	Мастер по сырью, упаковке и сдаче и готовой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
236.	Мастер по эксплуатации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
237.	Мастер по эксплуатации установки; мастер по эксплуатации оборудования (на участках производства полипропилена и полиэтилена)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
238.	Мастер прачечного отделения	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
239.	Мастер производственного участка (на участках производства окиси этилена и гликолей)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
240.	Мастер склада масел	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
241.	Мастер службы автоматизации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
242.	Мастер сменный, занятый на участках производства латексных смесей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
243.	Мастер смены; мастер участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
244.	Мастер (старший мастер) производственного участка медно-аммиачной очистки газов и производства диметилформамида	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
245.	Мастер установки, занятый на участках производства углеводородов и их соединений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
246.	Мастер участка пароводоснабжения	Костюм для защиты от повышенных температур	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
247.	Мастер цеха	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
248.	Машинист автокамерного агрегата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
249.	Машинист гранулирования; машинист вакуум-формовочной машины; машинист экструдера по производству труб	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
250.	Машинист гранулирования пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных
веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При выполнении работ по зарядке аккумуляторных батарей дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	до износа	
251.	Машинист-инструктор	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки антивибрационные	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		Самоспасатель	до износа	
252.	Машинист каландра	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
253.	Машинист коксовых машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
254.	Машинист мельниц	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки из полимерных материалов	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
255.	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
256.	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
257.	Машинист оплеточной машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее	до износа	
258.	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
259.	Машинист по моторным испытаниям топлива; оператор акустических испытаний	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
260.	Машинист пропиточного агрегата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
261.	Машинист протекторного агрегата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
262.	Машинист распределительных нефтебаз	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
263.	Машинист расфасовочно-упаковочных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
264.	Машинист резиносмесителя	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
265.	Машинист сквиджевого станка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
266.	Машинист стрейнера	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
267.	Машинист упаковочной машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
268.	Машинист установки самоклеющихся пленок; машинист вкладочно-швейно-резательного агрегата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
269.	Машинист шпрединг-машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
270.	Машинист шприц-машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
271.	Машинист экструдера	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
272.	Машинист электродвигателей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
273.	Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах; мастер по погрузочно-разгрузочным работам; старший мастер погрузочно-разгрузочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
274.	Модельщик резиновой обуви	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
275.	Мойщик покрышек	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
276.	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Костюм для защиты от повышенных температур	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
277.	Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
278.	Монтировщик вентилей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
279.	Моторист по обслуживанию передвижного сварочного агрегата	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Щиток защитный термостойкий	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах на очистных сооружениях дополнительно:
Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
280.	Моторист электродвигателей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
281.	Навесчик заготовок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
282.	Навесчик-составитель асбестовых смесей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
283.	Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины; оператор чесальных машин; сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины, занятый на сеточной машине	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
284.	Намазчик деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
285.	Намотчик проволоки и тросов; оператор тростильного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
286.	Начальник (заместитель, помощник) отдела, производства, управления, лаборатории, базы, парка, эстакады, колонны, причала, участка, отделения, смены, станции, службы, сектора, караула, части бюро, группы, установки, цеха; главный инженер (заместитель); инженер; ведущий инженер; администратор	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
287.	Нормализаторщик	Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
288.	Нормировщик; технорук	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
289.	Обжигальщик массивных шин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
290.	Обработчик вентилей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Щиток защитный термостойкий	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При работах по протравке втулок вентилей щелочным раствором:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
291.	Обработчик изделий из пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
292.	Обработчик резиновых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
293.	Обработчик сепараторов	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
294.	Обработчик синтетического каучука	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При резке каучука дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
295.	Обрезчик резиновых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по обрезке/свертке рукавов дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		При выполнении работы по обрезке заусенцев дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
296.	Обходчик линейный	Костюм для защиты от общих	1 шт.	
		производственных загрязнений и механических воздействий		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
297.	Окрасчик резиновых изделий	Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
298.	Оператор агрегата обработки отходов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
299.	Оператор акустических испытаний	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
300.	Оператор газгольдерной станции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
301.	Оператор газораспределительной станции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах с одорантом дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
302.	Оператор крутильного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
303.	Оператор кручения и намотки химических волокон; оператор кручения и вытяжки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
304.	Оператор мотального оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
305.	Оператор на термообработке корда	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки термостойкие	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
306.	Оператор печатного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
307.	Оператор плетельной машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
308.	Оператор подачи технического углерода	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки термостойкие	6 пар	
		Щиток защитный термостойкий	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
309.	Оператор по изготовлению резиновых смесей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
310.	Оператор по перезарядке транспортных систем; перезарядчик сборочных станков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
311.	Оператор (старший оператор) установки переработки органических и углеводородных продуктов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
312.	Оператор сушки синтетического каучука	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
313.	Оператор товарный	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
314.	Оператор товарный, занятый обслуживанием нефтеловушек	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	4 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
315.	Оператор товарный межцеховых коммуникаций	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
316.	Оператор хлораторной установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
317.	Отделочник изделий из древесины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
318.	Отжигальщик проволоки и металла (на участках производства латексных смесей)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
319.	Отжимщик воздуха и влаги из камер; поддувщик изделий; шероховщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
320.	Перекатчик ткани и прокладки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
321.	Перфораторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
322.	Печатник флексографической печати	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по составлению красок дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	до износа	
323.	Подготовщик камер и рукавов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
324.	Помощник мастера, занятый на участках асбестового производства	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Щиток защитный лицевой	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
325.	Помощник мастера, занятый на участках производства переработки пластмасс	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей	1 комплект	
		Перчатки из полимерных материалов	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
326.	Помощник мастера (старший мастер мастерской), занятый на участках производства синтетических волокон и нитей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
327.	Прессовщик бумагоделательной (картоноделательной) машины, занятый обслуживанием сеточных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
328.	Прессовщик горячего формования; прессовщик холодного формования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
329.	Прессовщик, занятый на участках асбестового производства	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах с водой дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
330.	Прессовщик каучука	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
331.	Прессовщик-освинцовщик рукавов	Костюм для защиты от повышенных температур	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
332.	Прессовщик отжимной машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
333.	Прессовщик химического волокна	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
334.	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах с химическими реагентами дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		При производстве метилэтилпиридина и метилвинилпиридина на приемке серной, уксусной кислоты и щелочи:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
335.	Прожигалыцик медицинских изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах с водой дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
336.	Производитель работ (прораб)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
337.	Промывалыцик-пропарщик; пропарщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
338.	Пропитчик электротехнических изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
339.	Просеивалыцик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
340.	Рабочий, занятый на варке масел и заготовке лака	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
341.	Рабочий, занятый на варке соли и промазке	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
342.	Рабочий, занятый на загрузке и выгрузке сероочистных башен и ящиков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
343.	Рабочий, занятый на замеске и продевании; центрифуговщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
344.	Рабочий, занятый на перегрузке катализатора	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
345.	Рабочий, занятый на пооперационной завивке	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
346.	Рабочий, занятый на сборке фильтров	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
347.	Рабочий, занятый обслуживанием калорифера	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	4 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
348.	Рабочий, занятый обслуживанием подвесного конвейера	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
349.	Рабочий, занятый подвозкой товара к олифовщику	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	3 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
350.	Рабочий, занятый подготовкой сырья на участках производства латексных смесей	Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
351.	Рабочий, занятый промазкой внутренней камеры	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
352.	Рабочий, занятый пудровкой-промазкой велопокрышек	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
353.	Рабочий, обслуживающий кислотную ловушку	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	4 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
354.	Рабочий, обслуживающий опытные установки лаборатории	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
355.	Рабочий склада готовой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
356.	Разбортовщик винипластовых и полиэтиленовых труб	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
357.	Разметчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
358.	Резчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
359.	Резчик заготовок и изделий из пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
360.	Резчик на механических пилах	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
361.	Резчик эластомеров и резины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
362.	Ремонтировщик полимеризационного инвентаря (на участках производства синтетического каучука с применением кислот)	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
363.	Реставратор готовой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
364.	Сборщик браслетов и брекеров	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
365.	Сборщик покрышек	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
366.	Сборщик прядильных блоков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
367.	Сборщик резиновых технических изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
368.	Сборщик шинопневматических муфт; монтировщик шинопневматических муфт	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
369.	Сдатчик готовой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
370.	Сортировщик отходов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
371.	Составитель навесок ингредиентов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	2 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
372.	Спекальщик твердосплавных изделий; оператор-термист передвижной термической установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный термостойкий	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
373.	Специалист лаборатории	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар	
374.	Специалист отдела теплотехники	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
375.	Специалист производства полипропилена и полиэтилена	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
376.	Ставильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
377.	Старший оператор технологических установок производства серной кислоты; оператор товарный производства серной кислоты	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
378.	Стеклодув	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий	1 комплект	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выдувании кварцевого стекла:		
		Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
379.	Стыковщик полос	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
380.	Стыковщик резиновых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
381.	Стыковщик текстиля на прессе	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
382.	Сушильщик, занятый каландрованием и шприцеванием резины, прорезинкой тканей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
383.	Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
384.	Съемщик изделий; съемщик резиновых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ на перекатке транспортерных лент дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
385.	Съемщик изделий, занятый на участках производства переработки пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Щиток защитный лицевой или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
386.	Табельщик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
387.	Термист на электрических печах	Костюм для защиты от повышенных температур	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	4 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
388.	Термопластикаторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
389.	Тесемщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
390.	Техник-оператор; инженер-сметчик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	3 пары	
391.	Ткач	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
392.	Трубопроводчик линейный	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от нефти и нефтепродуктов, дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
393.	Установщик прядильных блоков и гарнитуры; фильерщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
394.	Учетчик; статистик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
395.	Фильерщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
396.	Флипперовщик бортовых колец	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
397.	Формовщик фильтрпластин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
398.	Холодильщик резиновых смесей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
399.	Чистильщик аппаратов; машинист дробильного агрегата; оператор расфасовочно-упаковочного автомата	При выполнении работ по варке, затариванию и складированию смазок, производству моющих средств и синтетических жиров:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по производству синтетических жиров и моющих средств с применением серной кислоты, присадок:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	4 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
400.	Чистильщик емкостей, занятый на складах сырья и готовой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
		При выполнении работ по зачистке емкостей из-под ароматических углеводородов, кислот и щелочей дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
401.	Чистильщик, занятый чисткой цистерн под налив товарных спиртов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Гидрокостюм (при работе в воде с уровнем выше 1 м)	до износа	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки антивибрационные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
402.	Чистильщик оснастки и приспособлений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
403.	Чистильщик полимеризационных стаканов, занятый на участках производства синтетического каучука без применения кислот	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 шт.	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
404.	Швея-мотористка, занятая на пошиве олифованной одежды	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки из полимерных материалов	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее	до износа	
405.	Шихтовщик	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	12 пар	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный термостойкий	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
406.	Штамповщик; штамповщик резиновой обуви	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
407.	Электровибронаплавщик	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла	1 шт.	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или	2 пары	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	2 пары	
		Боты или галоши диэлектрические	до износа	
		Перчатки диэлектрические	до износа	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла или	12 пар	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Щиток защитный термостойкий или	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	
408.	Электрохимобработчик	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 шт.	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар	
		Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа	
409.	Энергетик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа	

Примечания:
1. Кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, работникам выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда их здоровью:
а) работникам производств, проводящих работы с использованием грузоподъемных механизмов, связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий:
каска - 1 шт. на 2 года;
подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой температуры);
б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности:
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам;
ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам;
подшлемник утепленный под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа";
головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год.
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников;
в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, - наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа";
г) работникам, выполняющим работы на коленях, - наколенники со сроком носки "до износа";
д) работникам, выполняющим работы на высоте, - страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа";
е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, - сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском (1 пара на 1 год);
ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков - плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды (1 шт. на 2 года).
2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным поноском с теми же сроками носки.
3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".
4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.
5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.
6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.
7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются:
костюм для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год; аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год; средство после укусов (бальзам) - в количестве не менее 100 мл на 1 год.
8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный.
9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую.
10. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N п/п	Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви	Сроки носки по климатическим поясам (в годах)	
		I	II	III	IV	особый	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	2,5	2	2	1,5	1,5	
2	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	2,5	2	2	1,5	1,5	
3	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке	2,5	2	2	1,5	1,5	
4	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке	2,5	2	2	1,5	1,5	
5	Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке	2,5	2	2	1,5	1,5	
6	Полушубок	0	0	3	3	3	
7	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	2	1,5	1,5	1	1	
8	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	2	1,5	1,5	1	1	
9	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	2	1,5	1,5	1	1	
10	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	2	1,5	1,5	1	1	
11	Валенки с резиновым низом	4	3	2,5	2	2	

11. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться:
жилет утепляющий с нагревательными элементами - 1 шт. на 2 года или
полушубок - "по поясам";
шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года;
рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под перчатки или рукавицы - 1 пара на 2 года.